<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TO92-LINE">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TO92-LINE/1.27">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="DIL32">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOP32">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE PACKAGE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSSOP08">
<description>&lt;b&gt;Thin, Shrink Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL-08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSSOP28">
<description>&lt;b&gt;Shrink Small Outline Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type SS</description>
</package>
<package name="QFP80-16X16">
<description>QFP80 16mm x 16mm 0.65mm pin pitch
for OLIMEX.</description>
</package>
<package name="TSSOP24">
<description>&lt;b&gt;Small Shrink Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MSOP10">
<description>Micro Small Outline Package</description>
</package>
<package name="SQFP-S-10X10-64">
<description>&lt;b&gt;QFP64&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
shrink quad flat pack, square</description>
</package>
<package name="TQFP48_7X7">
<description>&lt;b&gt;Thin Quad Flat Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
from SMD-IPC.lbr SQFP48 7x7
modefied for OLIMEX.</description>
</package>
<package name="TSSOP16">
<description>&lt;b&gt;Small Shrink Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1.2 x 0.6mm chip package.</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1.6 x 0.8mm package.</description>
</package>
<package name="C3216">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C3225">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0805-0.1U">
<description>Capaciter for bypass.&lt;br&gt;
always 0.1uF, so no name, no value silk.</description>
</package>
<package name="CY55">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TOKIN CY55 series.</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2.0mm x 1.2mm chip package, small outline.</description>
</package>
<package name="C0402S">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1.2 x 0.6mm chip package.&lt;br&gt;
without any value, any name.</description>
</package>
<package name="C0402V">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1.2 x 0.6mm chip package.&lt;br&gt;
with value on tName layer.</description>
</package>
<package name="C0603S">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1.6 x 0.8mm package.</description>
</package>
<package name="C0603V">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1.6 x 0.8mm package.</description>
</package>
<package name="C0805S">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2.0mm x 1.2mm chip package, small outline.&lt;br&gt;
without any name, any value silk.
Shape silk is on tPlane, not on tDoc layer.</description>
</package>
<package name="C0805V">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2.0mm x 1.2mm chip package, small outline.&lt;br&gt;
with value on tName layer.</description>
</package>
<package name="WX5">
<description>Capacitor&lt;br&gt;
for like as, TOSIN VC-FS series, 5mm diamater.</description>
</package>
<package name="WX6">
<description>Capacitor&lt;br&gt;
from olimex.lib
TOSHIN VC-FS series, 6mm diameter.</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-7">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 7 mm</description>
</package>
<package name="TQFP-100">
<description>&lt;b&gt;Thin, Quad Flat Package&lt;/b&gt; 100 leads &lt;p&gt;
Die size = 14.00 x 20.00mm,
Lead envelope size = 16.00 x 22.00mm.</description>
</package>
<package name="SSOP56DL">
<description>&lt;b&gt;Small Shrink Outline Package&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
O56, 0.635mm pitch.</description>
</package>
<package name="SOP28">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE PACKAGE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PQFP44">
<description>&lt;b&gt;Plastic Quad Flat Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
from ATMEL.lbr</description>
</package>
<package name="CRY5X7">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL RESONATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23/5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;, 5 lead</description>
</package>
<package name="CDH74">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt; &lt;p&gt;
Sumida CDH74 series.</description>
</package>
<package name="CDRH125">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt; &lt;p&gt;
Sumida CDRH125 series.</description>
</package>
<package name="0207/2V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="PM54">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt; &lt;p&gt;
J.W. Miller PM54 series.</description>
</package>
<package name="CR43">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt; &lt;p&gt;
Sumida CR43 series.</description>
</package>
<package name="LHB0608">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm
like as OEL LHB-0608 series.</description>
</package>
<package name="D0603">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1.6 x 0.8mm class, for 1.0mm pitch.</description>
</package>
<package name="TO263">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Regulator&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TO-263</description>
</package>
<package name="TO220H">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO-220-FET">
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO16W">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wide body 7.5 mm/JEDEC MS-013AA</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line 8&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ICB060">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line 8&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23/6">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; 6 lead</description>
</package>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3.9 mm/JEDEC MS-012AC</description>
</package>
<package name="2QSP16">
<description>&lt;b&gt;SSOP-16&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD87">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMB">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23C">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMC">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMA">
<description>&lt;b&gt;SMA&lt;/b&gt; CASE 403D-02&lt;p&gt;
Source: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MBRA340T3-D.PDF</description>
</package>
<package name="PW-NODE">
</package>
<package name="R0603/1">
<description>&lt;b&gt;Register&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1.6 x 0.8mm class, for 1.0mm pitch.</description>
</package>
<package name="R0603/SILENT">
<description>&lt;b&gt;Register&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1.6 x 0.8mm class, for 1.0mm pitch.</description>
</package>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;REGISTER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1.2 x 0.6mm chip package.</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;REGISTER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1.6 x 0.8mm package.</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;REGISTER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2.0mm x 1.2mm chip package, small outline.</description>
</package>
<package name="R0402S">
<description>&lt;b&gt;REGISTER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1.2 x 0.6mm chip package,
without any value, any name silk.</description>
</package>
<package name="R0402V">
<description>&lt;b&gt;REGISTER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1.2 x 0.6mm chip package.</description>
</package>
<package name="R0603S">
<description>&lt;b&gt;REGISTER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1.6 x 0.8mm package.</description>
</package>
<package name="R0603V">
<description>&lt;b&gt;REGISTER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1.6 x 0.8mm package.</description>
</package>
<package name="R0805S">
<description>&lt;b&gt;REGISTER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2.0mm x 1.2mm chip package, small outline.</description>
</package>
<package name="R0805V">
<description>&lt;b&gt;REGISTER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2.0mm x 1.2mm chip package, small outline.</description>
</package>
<package name="PLCC28">
<description>&lt;b&gt;Plastic Leaded Chip Carrier&lt;/b&gt;&lt;p&gt;IPC standard</description>
</package>
<package name="PLCC-S28">
<description>&lt;b&gt;Plastic Leaded Chip Carrier&lt;/b&gt; Socked</description>
</package>
<package name="SOLDER-JUMPER-NC">
</package>
<package name="SOLDER-JUMPER-NO">
</package>
<package name="HSIP3-P2.30B/V">
<description>HSOP3-P-2.30B</description>
</package>
<package name="HSIP3-P2.30B">
<description>HSOP3-P-2.30B</description>
</package>
<package name="TO-220">
</package>
<package name="TO220V">
</package>
<package name="QFP100_SOT317">
<description>&lt;b&gt;Plastic Quad Flat Package SOT317-1/-2/-3 SOT382-2&lt;/b&gt; 100 leads &lt;p&gt;
source: http://www.semiconductors.philips.com/&lt;p&gt;
LQFP-MSQFP-QFP-SQFP-TQFP-REFLOW.pdf</description>
</package>
<package name="SSOP20-PPAD">
<description>&lt;b&gt;Shrink Small Outline Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type SS</description>
</package>
<package name="QFN-10">
<description>QFN-10</description>
</package>
<package name="DIL14S-3">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL RESONATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PQ208">
<description>XILINX FPGA PQ208 package, for OLIMEX.</description>
</package>
<package name="TQ144">
<description>&lt;B&gt;Xilinx Spartan IIE&lt;/B&gt;
&lt;P&gt;Spartan IIE FPGA from Xilinx.</description>
</package>
<package name="PLCC20S">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
<package name="SOP20">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE PACKAGE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC44S">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
<package name="VO20">
<description>&lt;b&gt;Shrink Small Outline Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type VO20 for XiLINX.</description>
</package>
<package name="TVBP06">
</package>
<package name="LED3MM">
</package>
<package name="USB-A-M">
</package>
<package name="SKPRACE010">
</package>
<package name="SOT223">
</package>
<package name="0309/12">
</package>
<package name="TL1F2-DW0_L">
</package>
<package name="LP110MAH">
</package>
<package name="SOT89-BCE">
</package>
<package name="LP110_13853">
</package>
<package name="0309/12T">
</package>
<package name="D1609">
</package>
<package name="LM-F4CB">
</package>
<package name="MKA-10110T">
</package>
<package name="LP110_13853L">
</package>
<package name="ESE22MH">
</package>
<package name="LP110_13853L2">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PNP">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="NPN">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="628128">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="I/O0"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="CS2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="AD8130">
<pin name="+IN" direction="pas"/>
<pin name="-IN" direction="pas"/>
<pin name="REF" direction="pas"/>
<pin name="FB" direction="pas"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="/PD" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="AD8307">
<pin name="VPS" direction="pwr"/>
<pin name="INP" direction="in"/>
<pin name="ENB" direction="in"/>
<pin name="INT" direction="pas"/>
<pin name="INM" direction="in"/>
<pin name="COM" direction="pas"/>
<pin name="OFS" direction="pas"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="AD9850">
<pin name="D0/LSB"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7/SERIAL"/>
<pin name="DVDD" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="QOUT" direction="pas"/>
<pin name="VINP" direction="in"/>
<pin name="VINN" direction="in"/>
<pin name="IOUT" direction="out"/>
<pin name="IOUTB" direction="out"/>
<pin name="DACBL/NC" direction="pas"/>
<pin name="QOUTB" direction="pas"/>
<pin name="W_CLK" direction="in"/>
<pin name="FQ_UD" direction="in"/>
<pin name="CLKIN" direction="in"/>
<pin name="RSET" direction="pas"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="DVDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="DGND@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="AD9851">
<pin name="D0/LSB"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7/SERIAL"/>
<pin name="DVDD" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VOUTP" direction="pas"/>
<pin name="VINP" direction="in"/>
<pin name="VINN" direction="in"/>
<pin name="IOUT" direction="out"/>
<pin name="IOUTB" direction="out"/>
<pin name="DACBP" direction="pas"/>
<pin name="PVCC" direction="pwr"/>
<pin name="PGND" direction="pwr"/>
<pin name="VOUTN" direction="pas"/>
<pin name="W_CLK" direction="in"/>
<pin name="FQ_UD" direction="in"/>
<pin name="REFCLOCK" direction="in"/>
<pin name="RSET" direction="pas"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="AD9852">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="DVDD" direction="pwr"/>
<pin name="DVDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="DVDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="DVDD@3" direction="pwr"/>
<pin name="DVDD@4" direction="pwr"/>
<pin name="DVDD@5" direction="pwr"/>
<pin name="DVDD@6" direction="pwr"/>
<pin name="DVDD@7" direction="pwr"/>
<pin name="DVDD@8" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="DGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="DGND@2" direction="pwr"/>
<pin name="DGND@3" direction="pwr"/>
<pin name="DGND@4" direction="pwr"/>
<pin name="DGND@5" direction="pwr"/>
<pin name="DGND@6" direction="pwr"/>
<pin name="DGND@7" direction="pwr"/>
<pin name="DGND@8" direction="pwr"/>
<pin name="DGND@9" direction="pwr"/>
<pin name="A0/SDIO"/>
<pin name="A1/SDO" direction="out"/>
<pin name="A2/IO_RESET"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="IO_UD_CLOCK"/>
<pin name="WRB/SCLK" direction="in"/>
<pin name="RDB/CSB" direction="in"/>
<pin name="FSK/BPSK/HOLD" direction="in"/>
<pin name="SHAPED/KEYING" direction="in"/>
<pin name="AVDD" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@3" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@4" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@5" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@6" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@7" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@8" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@2" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@3" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@4" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@5" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@6" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@7" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@8" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@9" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@10" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@11" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@12" direction="pwr"/>
<pin name="VOUT" direction="pas"/>
<pin name="VINP" direction="in"/>
<pin name="VINN" direction="in"/>
<pin name="IOUT1" direction="out"/>
<pin name="IOUT1B" direction="out"/>
<pin name="IOUT2" direction="out"/>
<pin name="IOUT2B" direction="out"/>
<pin name="DACBP" direction="pas"/>
<pin name="DAC_RSET" direction="pas"/>
<pin name="PLL_FILTER" direction="pas"/>
<pin name="DIFF_CLK_ENABLE" direction="in"/>
<pin name="REFCLKB" direction="pas"/>
<pin name="REFCLK" direction="pas"/>
<pin name="S/P_SELECT" direction="in"/>
<pin name="MASTER_RESET" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="ADC08100">
<pin name="D0" direction="out"/>
<pin name="D1" direction="out"/>
<pin name="D2" direction="out"/>
<pin name="D3" direction="out"/>
<pin name="D4" direction="out"/>
<pin name="D5" direction="out"/>
<pin name="D6" direction="out"/>
<pin name="D7" direction="out"/>
<pin name="DRVD" direction="pwr"/>
<pin name="VA@1" direction="pwr"/>
<pin name="VA@2" direction="pwr"/>
<pin name="VA@3" direction="pwr"/>
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="VRT" direction="pas"/>
<pin name="VRM" direction="pas"/>
<pin name="VRB" direction="pas"/>
<pin name="PD" direction="in"/>
<pin name="AGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@2" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@3" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@4" direction="pwr"/>
<pin name="DRGND" direction="pwr"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="VINGND" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="ADS1112">
<pin name="AIN0" direction="in"/>
<pin name="AIN1" direction="in"/>
<pin name="AIN2" direction="in"/>
<pin name="AIN3" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="ADS2807">
<pin name="OVRA" direction="hiz"/>
<pin name="A1" direction="hiz"/>
<pin name="A2" direction="hiz"/>
<pin name="A3" direction="hiz"/>
<pin name="A4" direction="hiz"/>
<pin name="A5" direction="hiz"/>
<pin name="A6" direction="hiz"/>
<pin name="A7" direction="hiz"/>
<pin name="A8" direction="hiz"/>
<pin name="A9" direction="hiz"/>
<pin name="A10" direction="hiz"/>
<pin name="A11" direction="hiz"/>
<pin name="A12" direction="hiz"/>
<pin name="OVRB" direction="hiz"/>
<pin name="B1" direction="hiz"/>
<pin name="B2" direction="hiz"/>
<pin name="B3" direction="hiz"/>
<pin name="B4" direction="hiz"/>
<pin name="B5" direction="hiz"/>
<pin name="B6" direction="hiz"/>
<pin name="B7" direction="hiz"/>
<pin name="B8" direction="hiz"/>
<pin name="B9" direction="hiz"/>
<pin name="B10" direction="hiz"/>
<pin name="B11" direction="hiz"/>
<pin name="B12" direction="hiz"/>
<pin name="/OEA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/OEB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="INA" direction="in"/>
<pin name="/INA" direction="in"/>
<pin name="VDRVA" direction="pwr"/>
<pin name="VDRVB" direction="pwr"/>
<pin name="DVA" direction="out"/>
<pin name="DVB" direction="out"/>
<pin name="GND23" direction="pwr"/>
<pin name="GND25" direction="pwr"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="GND7" direction="pwr"/>
<pin name="GND41" direction="pwr"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="VS3" direction="pwr"/>
<pin name="GND4" direction="pwr"/>
<pin name="VS5" direction="pwr"/>
<pin name="CMA" direction="out"/>
<pin name="REFTA" direction="pas"/>
<pin name="REFBA" direction="pas"/>
<pin name="GND55" direction="pwr"/>
<pin name="INT/EXT" direction="in"/>
<pin name="VS43" direction="pwr"/>
<pin name="GND44" direction="pwr"/>
<pin name="VS46" direction="pwr"/>
<pin name="GND47" direction="pwr"/>
<pin name="GND48" direction="pwr"/>
<pin name="GND49" direction="pwr"/>
<pin name="SEL" direction="in"/>
<pin name="VS57" direction="pwr"/>
<pin name="GND58" direction="pwr"/>
<pin name="CMB" direction="out"/>
<pin name="REFTB" direction="pas"/>
<pin name="REFBB" direction="pas"/>
<pin name="GND64" direction="pwr"/>
<pin name="INB" direction="in"/>
<pin name="/INB" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="ADS5203">
<pin name="DA0" direction="hiz"/>
<pin name="DA1" direction="hiz"/>
<pin name="DA2" direction="hiz"/>
<pin name="DA3" direction="hiz"/>
<pin name="DA4" direction="hiz"/>
<pin name="DA5" direction="hiz"/>
<pin name="DA6" direction="hiz"/>
<pin name="DA7" direction="hiz"/>
<pin name="AVDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="AVSS" direction="pwr"/>
<pin name="DRVDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="DRVDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="DRVSS" direction="pwr"/>
<pin name="DRVSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="DA8" direction="hiz"/>
<pin name="DA9" direction="hiz"/>
<pin name="DB0" direction="hiz"/>
<pin name="DB1" direction="hiz"/>
<pin name="DB2" direction="hiz"/>
<pin name="DB3" direction="hiz"/>
<pin name="DB4" direction="hiz"/>
<pin name="DB5" direction="hiz"/>
<pin name="DB6" direction="hiz"/>
<pin name="DB7" direction="hiz"/>
<pin name="DB8" direction="hiz"/>
<pin name="DB9" direction="hiz"/>
<pin name="OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="COUT1" direction="out"/>
<pin name="COUT2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DVDD" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@3" direction="pwr"/>
<pin name="DVSS" direction="pwr"/>
<pin name="AVSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="AVSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="MODE" direction="in"/>
<pin name="SELB" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="A+" direction="in"/>
<pin name="A-" direction="in"/>
<pin name="B+" direction="in"/>
<pin name="B-" direction="in"/>
<pin name="PDOWN_REF" direction="in"/>
<pin name="STBY" direction="in"/>
<pin name="TP" direction="in"/>
<pin name="REFT" direction="pas"/>
<pin name="REFB" direction="pas"/>
<pin name="CML" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="ADS5204">
<pin name="DA0" direction="hiz"/>
<pin name="DA1" direction="hiz"/>
<pin name="DA2" direction="hiz"/>
<pin name="DA3" direction="hiz"/>
<pin name="DA4" direction="hiz"/>
<pin name="DA5" direction="hiz"/>
<pin name="DA6" direction="hiz"/>
<pin name="DA7" direction="hiz"/>
<pin name="AVDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="AVSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="DRVDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="DRVDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="DRVSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="DRVSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="DA8" direction="hiz"/>
<pin name="DA9" direction="hiz"/>
<pin name="DB0" direction="hiz"/>
<pin name="DB1" direction="hiz"/>
<pin name="DB2" direction="hiz"/>
<pin name="DB3" direction="hiz"/>
<pin name="DB4" direction="hiz"/>
<pin name="DB5" direction="hiz"/>
<pin name="DB6" direction="hiz"/>
<pin name="DB7" direction="hiz"/>
<pin name="DB8" direction="hiz"/>
<pin name="DB9" direction="hiz"/>
<pin name="/OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="COUT" direction="out"/>
<pin name="/COUT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DVDD" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@3" direction="pwr"/>
<pin name="DVSS" direction="pwr"/>
<pin name="AVSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="AVSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="SCLK" direction="in"/>
<pin name="SDI" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="A+" direction="in"/>
<pin name="A-" direction="in"/>
<pin name="B+" direction="in"/>
<pin name="B-" direction="in"/>
<pin name="PDOWN_REF" direction="in"/>
<pin name="STBY" direction="in"/>
<pin name="/CS" direction="in"/>
<pin name="REFT" direction="pas"/>
<pin name="REFB" direction="pas"/>
<pin name="CML" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="ADS7828">
<pin name="REFIN/OUT"/>
<pin name="CH0" direction="in"/>
<pin name="CH1" direction="in"/>
<pin name="CH2" direction="in"/>
<pin name="CH3" direction="in"/>
<pin name="CH4" direction="in"/>
<pin name="CH5" direction="in"/>
<pin name="CH6" direction="in"/>
<pin name="CH7" direction="in"/>
<pin name="COM" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="C-EU">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CPOL-US">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CY7C1329">
<pin name="DQ0"/>
<pin name="DQ1"/>
<pin name="DQ2"/>
<pin name="DQ3"/>
<pin name="DQ4"/>
<pin name="DQ5"/>
<pin name="DQ6"/>
<pin name="DQ7"/>
<pin name="DQ8"/>
<pin name="DQ9"/>
<pin name="DQ10"/>
<pin name="DQ11"/>
<pin name="DQ12"/>
<pin name="DQ13"/>
<pin name="DQ14"/>
<pin name="DQ15"/>
<pin name="DQ16"/>
<pin name="DQ17"/>
<pin name="DQ18"/>
<pin name="DQ19"/>
<pin name="DQ20"/>
<pin name="DQ21"/>
<pin name="DQ22"/>
<pin name="DQ23"/>
<pin name="DQ25"/>
<pin name="DQ26"/>
<pin name="DQ27"/>
<pin name="DQ28"/>
<pin name="DQ29"/>
<pin name="DQ30"/>
<pin name="DQ31"/>
<pin name="DQ24"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="/BW3" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/BW2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/BW1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/BW0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/BWE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/GW" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="CE2" direction="in"/>
<pin name="/CE1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/ADV" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/ADSC" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/ADSP" direction="in" function="dot"/>
<pin name="MODE" direction="in"/>
<pin name="ZZ" direction="in"/>
<pin name="VSS1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS4" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ1" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ2" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ3" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ4" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ5" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ6" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ7" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ8" direction="pwr"/>
<pin name="VDD1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD3" direction="pwr"/>
<pin name="VDD4" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ1" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ2" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ3" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ4" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ5" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ6" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ7" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ8" direction="pwr"/>
<pin name="/CE3" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="CY7C1360">
<pin name="DQA0"/>
<pin name="DQA1"/>
<pin name="DQA2"/>
<pin name="DQA3"/>
<pin name="DQA4"/>
<pin name="DQA5"/>
<pin name="DQA6"/>
<pin name="DQA7"/>
<pin name="DQA8"/>
<pin name="DQB0"/>
<pin name="DQB1"/>
<pin name="DQB2"/>
<pin name="DQB3"/>
<pin name="DQB4"/>
<pin name="DQB5"/>
<pin name="DQB6"/>
<pin name="DQB7"/>
<pin name="DQB8"/>
<pin name="DQC0"/>
<pin name="DQC1"/>
<pin name="DQC2"/>
<pin name="DQC3"/>
<pin name="DQC4"/>
<pin name="DQC5"/>
<pin name="DQC6"/>
<pin name="DQC7"/>
<pin name="DQC8"/>
<pin name="DQD1"/>
<pin name="DQD2"/>
<pin name="DQD3"/>
<pin name="DQD4"/>
<pin name="DQD5"/>
<pin name="DQD6"/>
<pin name="DQD7"/>
<pin name="DQD8"/>
<pin name="DQD0"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="/BWD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/BWC" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/BWB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/BWA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/BWE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/GW" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="CE2" direction="in"/>
<pin name="/CE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/ADV" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/ADSC" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/ADSP" direction="in" function="dot"/>
<pin name="MODE" direction="in"/>
<pin name="ZZ" direction="in"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TCK" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="VSS1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS4" direction="pwr"/>
<pin name="VSS5" direction="pwr"/>
<pin name="VSS6" direction="pwr"/>
<pin name="VSS7" direction="pwr"/>
<pin name="VSS8" direction="pwr"/>
<pin name="VSS9" direction="pwr"/>
<pin name="VSS10" direction="pwr"/>
<pin name="VSS11" direction="pwr"/>
<pin name="VSS12" direction="pwr"/>
<pin name="VCC1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC4" direction="pwr"/>
<pin name="VCCQ1" direction="pwr"/>
<pin name="VCCQ2" direction="pwr"/>
<pin name="VCCQ3" direction="pwr"/>
<pin name="VCCQ4" direction="pwr"/>
<pin name="VCCQ5" direction="pwr"/>
<pin name="VCCQ6" direction="pwr"/>
<pin name="VCCQ7" direction="pwr"/>
<pin name="VCCQ8" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="CY7C68013-56">
<pin name="PD5/FD13"/>
<pin name="PD6/FD14"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="RDY0/SLRD"/>
<pin name="PD7/FD15"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="CLKOUT"/>
<pin name="RDY1/SLWR"/>
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="XTALOUT" direction="pas"/>
<pin name="XTALIN" direction="pas"/>
<pin name="DPLUS"/>
<pin name="DMINUS"/>
<pin name="IFCLK"/>
<pin name="RESERVED"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="PB0/FD0"/>
<pin name="PB1/FD1"/>
<pin name="PB2/FD2"/>
<pin name="PB3/FD3"/>
<pin name="PB4/FD4"/>
<pin name="PB5/FD5"/>
<pin name="PB6/FD6"/>
<pin name="PB7/FD7"/>
<pin name="PD4/FD12"/>
<pin name="PD3/FD11"/>
<pin name="PD2/FD10"/>
<pin name="PD1/FD9"/>
<pin name="PD0/FD8"/>
<pin name="WAKEUP"/>
<pin name="RESET#"/>
<pin name="PA7/FLAGD/SLCS#"/>
<pin name="PA6/PKTEND"/>
<pin name="PA5/FIFOADR1"/>
<pin name="PA4/FIFOADR0"/>
<pin name="PA3/WU2"/>
<pin name="PA2/SLOE"/>
<pin name="PA1/INT1#"/>
<pin name="PA0/INT0#"/>
<pin name="CTL2/FLAGC"/>
<pin name="CTL1/FLAGB"/>
<pin name="CTL0/FLAGA"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="DAC904">
<pin name="BIT1/MSB" direction="in"/>
<pin name="BIT2" direction="in"/>
<pin name="BIT3" direction="in"/>
<pin name="BIT4" direction="in"/>
<pin name="BIT5" direction="in"/>
<pin name="BIT6" direction="in"/>
<pin name="BIT7" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="DVDD" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="BW" direction="pas"/>
<pin name="BYP" direction="pas"/>
<pin name="AVDD" direction="pwr"/>
<pin name="FSA" direction="pas"/>
<pin name="INT/EXT" direction="pas"/>
<pin name="REFIN" direction="pas"/>
<pin name="/IOUT" direction="out"/>
<pin name="IOUT" direction="out"/>
<pin name="PD" direction="in"/>
<pin name="BIT8" direction="in"/>
<pin name="BIT9" direction="in"/>
<pin name="BIT10" direction="in"/>
<pin name="BIT11" direction="in"/>
<pin name="BIT12" direction="in"/>
<pin name="BIT13" direction="in"/>
<pin name="BIT14/LSB" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="DAC908">
<pin name="BIT1/MSB" direction="in"/>
<pin name="BIT2" direction="in"/>
<pin name="BIT3" direction="in"/>
<pin name="BIT4" direction="in"/>
<pin name="BIT5" direction="in"/>
<pin name="BIT6" direction="in"/>
<pin name="BIT7" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="DVDD" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="BW" direction="pas"/>
<pin name="BYP" direction="pas"/>
<pin name="AVDD" direction="pwr"/>
<pin name="FSA" direction="pas"/>
<pin name="INT/EXT" direction="pas"/>
<pin name="REFIN" direction="pas"/>
<pin name="/IOUT" direction="out"/>
<pin name="IOUT" direction="out"/>
<pin name="PD" direction="in"/>
<pin name="BIT8/LSB" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="K2A-1">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="AC" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AN2135S">
<pin name="XOUT" direction="out"/>
<pin name="XIN" direction="in"/>
<pin name="SCL" direction="oc"/>
<pin name="SDA" direction="oc"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="PA4/FRW#"/>
<pin name="PA5/FRD#"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="DISCON#" direction="out"/>
<pin name="USBD+" direction="hiz"/>
<pin name="USBD-" direction="hiz"/>
<pin name="BKPT" direction="out"/>
<pin name="PC0/RXD0"/>
<pin name="PC1/TXD0"/>
<pin name="PC2/INT0#"/>
<pin name="PC3/INT1#"/>
<pin name="PC4/T0"/>
<pin name="PC5/T1"/>
<pin name="PC6/WR#"/>
<pin name="PC7/RD#"/>
<pin name="CLK24" direction="out"/>
<pin name="WAKEUP#" direction="in"/>
<pin name="VCC3.3@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC3.3@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC3.3@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC3.3@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND/TEST" direction="pwr"/>
<pin name="GND/TEST1" direction="pwr"/>
<pin name="GND/TEST2" direction="pwr"/>
<pin name="GND/TEST3" direction="pwr"/>
<pin name="GND/TEST4" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="QG2">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="INH" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="OP-AMP+-">
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="L-US">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LED">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LM1086">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="GND/ADJ" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LM2663">
<pin name="CAP+" direction="pas"/>
<pin name="CAP-" direction="pas"/>
<pin name="OSC" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VOUT" direction="out"/>
<pin name="SD" direction="in"/>
<pin name="LV" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="LM3352">
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="VIN" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="SD" direction="in"/>
<pin name="GND3" direction="pwr"/>
<pin name="CFIL" direction="pas"/>
<pin name="GND4" direction="pwr"/>
<pin name="VOUT" direction="out"/>
<pin name="C1+" direction="pas"/>
<pin name="C1-" direction="pas"/>
<pin name="C2+" direction="pas"/>
<pin name="C2-" direction="pas"/>
<pin name="C3+" direction="pas"/>
<pin name="C3-" direction="pas"/>
<pin name="GND5" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LT1004">
<pin name="ANODE" direction="pas"/>
<pin name="CATHODE1" direction="pas"/>
<pin name="CATHODE2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LT1054">
<pin name="CAP+" direction="pas"/>
<pin name="CAP-" direction="pas"/>
<pin name="OSC" direction="pas"/>
<pin name="VREF" direction="pas"/>
<pin name="FB/SD" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VOUT" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MAX232">
<pin name="C1+" direction="pas"/>
<pin name="C1-" direction="pas"/>
<pin name="C2+" direction="pas"/>
<pin name="C2-" direction="pas"/>
<pin name="T1IN" direction="in"/>
<pin name="T2IN" direction="in"/>
<pin name="R1OUT" direction="out"/>
<pin name="R2OUT" direction="out"/>
<pin name="R2IN" direction="pas"/>
<pin name="R1IN" direction="pas"/>
<pin name="T2OUT" direction="out"/>
<pin name="T1OUT" direction="out"/>
<pin name="V-" direction="pas"/>
<pin name="V+" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="OP07">
<pin name="ON2" direction="pas"/>
<pin name="ON1" direction="pas"/>
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="OPT" direction="pas"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="OP-AMP+-INH">
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
<pin name="-DISABLE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="OP-AMP-INH">
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="-DISABLE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PORT">
<pin name="P$3" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="PW-NODE">
<pin name="P$1" direction="pwr"/>
<pin name="P$2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="R-US">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SL-811HS">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="CLK/X1" function="clk"/>
<pin name="X2"/>
<pin name="DATA+"/>
<pin name="DATA-"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="NRD" direction="in"/>
<pin name="NWR" direction="in"/>
<pin name="NCS" direction="in"/>
<pin name="USB_PWR" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_0" direction="pwr"/>
<pin name="USB_GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="CM" direction="in"/>
<pin name="NDRQ" direction="out"/>
<pin name="NDACK" direction="in"/>
<pin name="NRST" direction="in"/>
<pin name="INTRQ" direction="out"/>
<pin name="M/S" direction="in"/>
<pin name="GND_0" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="OP-AMP">
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="SOLDER-JUMPER">
<pin name="P$1" direction="pas"/>
<pin name="P$2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SOLDER-JUMPER-SLASH">
<pin name="P$1" direction="pas"/>
<pin name="P$2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TA48">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="78XXFIX">
<pin name="VI" direction="in"/>
<pin name="VO" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="TDA8752">
<pin name="R7" direction="out"/>
<pin name="R6" direction="out"/>
<pin name="R5" direction="out"/>
<pin name="R4" direction="out"/>
<pin name="R3" direction="out"/>
<pin name="R2" direction="out"/>
<pin name="R1" direction="out"/>
<pin name="R0" direction="out"/>
<pin name="G7" direction="out"/>
<pin name="G6" direction="out"/>
<pin name="G5" direction="out"/>
<pin name="G4" direction="out"/>
<pin name="G3" direction="out"/>
<pin name="G2" direction="out"/>
<pin name="G1" direction="out"/>
<pin name="G0" direction="out"/>
<pin name="B7" direction="out"/>
<pin name="B6" direction="out"/>
<pin name="B5" direction="out"/>
<pin name="B4" direction="out"/>
<pin name="B3" direction="out"/>
<pin name="B2" direction="out"/>
<pin name="B1" direction="out"/>
<pin name="B0" direction="out"/>
<pin name="VCCOR" direction="pwr"/>
<pin name="OGNDR" direction="pwr"/>
<pin name="VCCOG" direction="pwr"/>
<pin name="OGNDG" direction="pwr"/>
<pin name="VCCOB" direction="pwr"/>
<pin name="OGNDB" direction="pwr"/>
<pin name="BOR" direction="out"/>
<pin name="GOR" direction="out"/>
<pin name="ROR" direction="out"/>
<pin name="DEC2" direction="pas"/>
<pin name="DEC1" direction="pas"/>
<pin name="RBOT" direction="pas"/>
<pin name="RGAINC" direction="pas"/>
<pin name="RCLP" direction="pas"/>
<pin name="RDEC" direction="pas"/>
<pin name="GBOT" direction="pas"/>
<pin name="GGAINC" direction="pas"/>
<pin name="GCLP" direction="pas"/>
<pin name="GDEC" direction="pas"/>
<pin name="BBOT" direction="pas"/>
<pin name="BGAINC" direction="pas"/>
<pin name="BCLP" direction="pas"/>
<pin name="BDEC" direction="pas"/>
<pin name="CZ" direction="pas"/>
<pin name="CP" direction="pas"/>
<pin name="VREF" direction="in"/>
<pin name="RAGC" direction="out"/>
<pin name="VCCAR" direction="pwr"/>
<pin name="AGNDR" direction="pwr"/>
<pin name="RIN" direction="in"/>
<pin name="GAGC" direction="out"/>
<pin name="VCCAG" direction="pwr"/>
<pin name="AGNDG" direction="pwr"/>
<pin name="GIN" direction="in"/>
<pin name="BAGC" direction="out"/>
<pin name="VCCAB" direction="pwr"/>
<pin name="AGNDB" direction="pwr"/>
<pin name="BIN" direction="in"/>
<pin name="I2C/3W" direction="in"/>
<pin name="ADD1" direction="in"/>
<pin name="ADD2" direction="in"/>
<pin name="TCK" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="in"/>
<pin name="DIS" direction="in"/>
<pin name="SEN" direction="in"/>
<pin name="SDA" direction="pas"/>
<pin name="SCL" direction="pas"/>
<pin name="VDDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSSD" direction="pwr"/>
<pin name="CKAO" direction="out"/>
<pin name="CKREFO" direction="out"/>
<pin name="OGNDPLL" direction="pwr"/>
<pin name="CKBO" direction="out"/>
<pin name="CKADCO" direction="out"/>
<pin name="VCCO(PLL)" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="/OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PWDWN" direction="in"/>
<pin name="CLP" direction="in"/>
<pin name="VCCAPLL" direction="pwr"/>
<pin name="HSYNC" direction="in"/>
<pin name="INV" direction="in"/>
<pin name="CKEXT" direction="in"/>
<pin name="COAST" direction="in"/>
<pin name="CKREF" direction="in"/>
<pin name="VCCD" direction="pwr"/>
<pin name="AGNDPLL" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="THS4500">
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="+VS" direction="pwr"/>
<pin name="-VS" direction="pwr"/>
<pin name="+OUT" direction="out"/>
<pin name="-OUT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="#PD" direction="in"/>
<pin name="VOCM" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="THS5641">
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="D6" direction="in"/>
<pin name="D7" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="DVDD" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="COMP2" direction="pas"/>
<pin name="COMP1" direction="pas"/>
<pin name="AVDD" direction="pwr"/>
<pin name="BIASJ" direction="pas"/>
<pin name="EXTIO" direction="pas"/>
<pin name="EXTLO" direction="pas"/>
<pin name="IOUT2" direction="out"/>
<pin name="IOUT1" direction="out"/>
<pin name="SLEEP" direction="in"/>
<pin name="MODE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="TPS54313">
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="VSENSE" direction="in"/>
<pin name="BOOT" direction="pas"/>
<pin name="PWRPAD" direction="pas"/>
<pin name="PGND@11" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@12" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@13" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@14" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@15" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@16" direction="pwr"/>
<pin name="VBIAS" direction="pas"/>
<pin name="SS/ENA" direction="pas"/>
<pin name="FSEL" direction="pas"/>
<pin name="RT" direction="pas"/>
<pin name="PWRGD" direction="out"/>
<pin name="PH@6" direction="pwr"/>
<pin name="PH@7" direction="pwr"/>
<pin name="PH@8" direction="pwr"/>
<pin name="PH@9" direction="pwr"/>
<pin name="PH@10" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="TPS61025">
<pin name="SW" direction="pas"/>
<pin name="VBAT" direction="pwr"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="LBI" direction="pas"/>
<pin name="PS" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VOUT" direction="out"/>
<pin name="FB" direction="pas"/>
<pin name="LBO" direction="out"/>
<pin name="PGND" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="TPS62007">
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="FB" direction="pas"/>
<pin name="PGND" direction="pwr"/>
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="ILIM" direction="pas"/>
<pin name="SYNC" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="FC" direction="pas"/>
<pin name="PG" direction="out"/>
<pin name="L" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TPS62044">
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="SW" direction="out"/>
<pin name="FB" direction="pas"/>
<pin name="PGND" direction="pwr"/>
<pin name="SW@1" direction="out"/>
<pin name="PGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@1" direction="in"/>
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="MODE" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="QG">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="PWR_XC2S200">
<pin name="VCCINT@0" direction="pwr"/>
<pin name="GND@0" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@11" direction="pwr"/>
<pin name="GND@12" direction="pwr"/>
<pin name="GND@13" direction="pwr"/>
<pin name="GND@14" direction="pwr"/>
<pin name="GND@15" direction="pwr"/>
<pin name="GND@16" direction="pwr"/>
<pin name="GND@17" direction="pwr"/>
<pin name="GND@18" direction="pwr"/>
<pin name="GND@19" direction="pwr"/>
<pin name="GND@20" direction="pwr"/>
<pin name="GND@21" direction="pwr"/>
<pin name="GND@22" direction="pwr"/>
<pin name="GND@23" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@0" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@8" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@9" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@10" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@11" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@12" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@13" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@14" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@15" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@8" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@9" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@10" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@11" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XC2SE_B0">
<pin name="IO_B0_0"/>
<pin name="IO_B0_1"/>
<pin name="IO_B0_2_(VREF)"/>
<pin name="IO_B0_3"/>
<pin name="IO_B0_4"/>
<pin name="IO_B0_5"/>
<pin name="IO_B0_6"/>
<pin name="IO_B0_7"/>
<pin name="IO_B0_8_(VREF)"/>
<pin name="IO_B0_9"/>
<pin name="IO_B0_10"/>
<pin name="IO_B0_11"/>
<pin name="IO_B0_12_(VREF)"/>
<pin name="IO_B0_13"/>
<pin name="IO_B0_14_(VREF)"/>
<pin name="IO_B0_15"/>
</symbol>
<symbol name="XC2SE_B1">
<pin name="IO_B1_0_(CS#)"/>
<pin name="IO_B1_1_(WRITE#)"/>
<pin name="IO_B1_2_(VREF)"/>
<pin name="IO_B1_3"/>
<pin name="IO_B1_4_(VREF)"/>
<pin name="IO_B1_5"/>
<pin name="IO_B1_6"/>
<pin name="IO_B1_7"/>
<pin name="IO_B1_8_(VREF)"/>
<pin name="IO_B1_9"/>
<pin name="IO_B1_10"/>
<pin name="IO_B1_11"/>
<pin name="IO_B1_12"/>
<pin name="IO_B1_13"/>
<pin name="IO_B1_14_(VREF)"/>
<pin name="IO_B1_15"/>
<pin name="IO_B1_16"/>
<pin name="IO_B1_17"/>
</symbol>
<symbol name="XC2SE_B2">
<pin name="IO_B2_0_(IRDY)"/>
<pin name="IO_B2_1"/>
<pin name="IO_B2_2"/>
<pin name="IO_B2_3_(D3)"/>
<pin name="IO_B2_4_(VREF)"/>
<pin name="IO_B2_5"/>
<pin name="IO_B2_6"/>
<pin name="IO_B2_7"/>
<pin name="IO_B2_8_(D2)"/>
<pin name="IO_B2_9_(D1)"/>
<pin name="IO_B2_10_(VREF)"/>
<pin name="IO_B2_11"/>
<pin name="IO_B2_12"/>
<pin name="IO_B2_13"/>
<pin name="IO_B2_14_(VREF)"/>
<pin name="IO_B2_15"/>
<pin name="IO_B2_16_(VREF)"/>
<pin name="IO_B2_17_(DIN/D0)"/>
<pin name="IO_B2_18_(DOUT/BUSY)"/>
</symbol>
<symbol name="XC2SE_B3">
<pin name="IO_B3_0_(INIT#)"/>
<pin name="IO_B3_1_(D7)"/>
<pin name="IO_B3_2_(VREF)"/>
<pin name="IO_B3_3"/>
<pin name="IO_B3_4_(VREF)"/>
<pin name="IO_B3_5"/>
<pin name="IO_B3_6"/>
<pin name="IO_B3_7"/>
<pin name="IO_B3_8_(VREF)"/>
<pin name="IO_B3_9_(D6)"/>
<pin name="IO_B3_10_(D5)"/>
<pin name="IO_B3_11"/>
<pin name="IO_B3_12"/>
<pin name="IO_B3_13"/>
<pin name="IO_B3_14_(VREF)"/>
<pin name="IO_B3_15_(D4)"/>
<pin name="IO_B3_16"/>
<pin name="IO_B3_17_(TRDY)"/>
</symbol>
<symbol name="XC2SE_B4">
<pin name="IO_B4_0"/>
<pin name="IO_B4_1"/>
<pin name="IO_B4_2"/>
<pin name="IO_B4_3_(VREF)"/>
<pin name="IO_B4_4"/>
<pin name="IO_B4_5"/>
<pin name="IO_B4_6"/>
<pin name="IO_B4_7"/>
<pin name="IO_B4_8"/>
<pin name="IO_B4_9_(VREF)"/>
<pin name="IO_B4_10"/>
<pin name="IO_B4_11"/>
<pin name="IO_B4_12"/>
<pin name="IO_B4_13_(VREF)"/>
<pin name="IO_B4_14"/>
<pin name="IO_B4_15_(VREF)"/>
<pin name="IO_B4_16"/>
<pin name="IO_B4_17"/>
</symbol>
<symbol name="XC2SE_B5">
<pin name="IO_B5_0"/>
<pin name="IO_B5_1"/>
<pin name="IO_B5_2_(VREF)"/>
<pin name="IO_B5_3"/>
<pin name="IO_B5_4_(VREF)"/>
<pin name="IO_B5_5"/>
<pin name="IO_B5_6"/>
<pin name="IO_B5_7"/>
<pin name="IO_B5_8_(VREF)"/>
<pin name="IO_B5_9"/>
<pin name="IO_B5_10"/>
<pin name="IO_B5_11"/>
<pin name="IO_B5_12"/>
<pin name="IO_B5_13"/>
<pin name="IO_B5_14_(VREF)"/>
<pin name="IO_B5_15"/>
<pin name="IO_B5_16"/>
</symbol>
<symbol name="XC2SE_B6">
<pin name="IO_B6_0_(TRDY)"/>
<pin name="IO_B6_1"/>
<pin name="IO_B6_2"/>
<pin name="IO_B6_3_(VREF)"/>
<pin name="IO_B6_4"/>
<pin name="IO_B6_5"/>
<pin name="IO_B6_6"/>
<pin name="IO_B6_7"/>
<pin name="IO_B6_8"/>
<pin name="IO_B6_9_(VREF)"/>
<pin name="IO_B6_10"/>
<pin name="IO_B6_11"/>
<pin name="IO_B6_12"/>
<pin name="IO_B6_13_(VREF)"/>
<pin name="IO_B6_14"/>
<pin name="IO_B6_15_(VREF)"/>
<pin name="IO_B6_16"/>
<pin name="IO_B6_17"/>
</symbol>
<symbol name="XC2SE_B7">
<pin name="IO_B7_0"/>
<pin name="IO_B7_1_(VREF)"/>
<pin name="IO_B7_2"/>
<pin name="IO_B7_3_(VREF)"/>
<pin name="IO_B7_4"/>
<pin name="IO_B7_5"/>
<pin name="IO_B7_6"/>
<pin name="IO_B7_7_(VREF)"/>
<pin name="IO_B7_8"/>
<pin name="IO_B7_9"/>
<pin name="IO_B7_10"/>
<pin name="IO_B7_11"/>
<pin name="IO_B7_12"/>
<pin name="IO_B7_13_(VREF)"/>
<pin name="IO_B7_14"/>
<pin name="IO_B7_15"/>
<pin name="IO_B7_16"/>
<pin name="IO_B7_17_(IRDY)"/>
</symbol>
<symbol name="XC2SE_C">
<pin name="DONE"/>
<pin name="PROGRAM#"/>
<pin name="I/GCK2"/>
<pin name="I/GCK3"/>
<pin name="CCLK"/>
<pin name="TDO"/>
<pin name="TDI"/>
<pin name="TCK"/>
<pin name="TMS"/>
<pin name="M1" direction="in"/>
<pin name="M0" direction="in"/>
<pin name="M2" direction="in"/>
<pin name="I/GCK1"/>
<pin name="I/GCK0"/>
</symbol>
<symbol name="XC2SE_B0/TQ144">
<pin name="IO_B0_0_(DLL3)"/>
<pin name="IO_B0_1"/>
<pin name="IO_B0_2_(L1P)"/>
<pin name="IO_B0_3_(L1N)"/>
<pin name="IO_B0_4_(L0P)"/>
<pin name="IO_B0_5_(L0N)"/>
<pin name="IO_B0_6"/>
<pin name="IO_B0_7"/>
<pin name="IO_B0_8"/>
<pin name="IO_B0_9"/>
</symbol>
<symbol name="XC2SE_B1/TQ144">
<pin name="IO_B1_0"/>
<pin name="IO_B1_1"/>
<pin name="IO_B1_2"/>
<pin name="IO_B1_3_(L4P)"/>
<pin name="IO_B1_4_(L4N)"/>
<pin name="IO_B1_5_(L3P)"/>
<pin name="IO_B1_6_(L3N)"/>
<pin name="IO_B1_7"/>
<pin name="IO_B1_8"/>
<pin name="IO_B1_9_(DLL2)"/>
</symbol>
<symbol name="XC2SE_B2/TQ144">
<pin name="IO_B2_0"/>
<pin name="IO_B2_1"/>
<pin name="IO_B2_2_(D3)_(L9N)"/>
<pin name="IO_B2_3_(L9P)"/>
<pin name="IO_B2_4"/>
<pin name="IO_B2_5_(L8N)"/>
<pin name="IO_B2_6_(D2)_(L8P)"/>
<pin name="IO_B2_7_(D1)_(L7N)"/>
<pin name="IO_B2_8_(L7P)"/>
<pin name="IO_B2_9"/>
<pin name="IO_B2_10"/>
<pin name="IO_B2_11"/>
</symbol>
<symbol name="XC2SE_B3/TQ144">
<pin name="IO_B3_0_(D7)"/>
<pin name="IO_B3_1"/>
<pin name="IO_B3_2"/>
<pin name="IO_B3_3"/>
<pin name="IO_B3_4_(L12N)"/>
<pin name="IO_B3_5_(D6)_(L12P)"/>
<pin name="IO_B3_6_(D5)_(L11N)"/>
<pin name="IO_B3_7_(L11P)"/>
<pin name="IO_B3_8"/>
<pin name="IO_B3_9_(L10N)"/>
<pin name="IO_B3_10_(D4)_(L10P)"/>
<pin name="IO_B3_11"/>
<pin name="IO_B3_12"/>
</symbol>
<symbol name="XC2SE_B4/TQ144">
<pin name="IO_B4_0_(DLL0)"/>
<pin name="IO_B4_1"/>
<pin name="IO_B4_2"/>
<pin name="IO_B4_3_(L16N)"/>
<pin name="IO_B4_4_(L16P)"/>
<pin name="IO_B4_5_(L15N)"/>
<pin name="IO_B4_6_(L15P)"/>
<pin name="IO_B4_7"/>
<pin name="IO_B4_8"/>
<pin name="IO_B4_9"/>
<pin name="IO_B4_10_(L14N)"/>
<pin name="IO_B4_11_(L14P)"/>
</symbol>
<symbol name="XC2SE_B5/TQ144">
<pin name="IO_B5_0_(L20N)"/>
<pin name="IO_B5_1_(L20P)"/>
<pin name="IO_B5_2"/>
<pin name="IO_B5_3"/>
<pin name="IO_B5_4"/>
<pin name="IO_B5_5_(L19N)"/>
<pin name="IO_B5_6_(L19P)"/>
<pin name="IO_B5_7_(L18N)"/>
<pin name="IO_B5_8_(L18P)"/>
<pin name="IO_B5_9"/>
<pin name="IO_B5_10_(DLL1)"/>
</symbol>
<symbol name="XC2SE_B6/TQ144">
<pin name="IO_B6_0"/>
<pin name="IO_B6_1"/>
<pin name="IO_B6_2_(L24P)"/>
<pin name="IO_B6_3_(L24N)"/>
<pin name="IO_B6_4_(L23P)"/>
<pin name="IO_B6_5_(L23N)"/>
<pin name="IO_B6_6_(L22P)"/>
<pin name="IO_B6_7_(L22N)"/>
<pin name="IO_B6_8"/>
<pin name="IO_B6_9"/>
<pin name="IO_B6_10"/>
<pin name="IO_B6_11_(L21P)"/>
<pin name="IO_B6_12_(L21N)"/>
</symbol>
<symbol name="XC2SE_B7/TQ144">
<pin name="IO_B7_0"/>
<pin name="IO_B7_1"/>
<pin name="IO_B7_2"/>
<pin name="IO_B7_3"/>
<pin name="IO_B7_4_(L27P)"/>
<pin name="IO_B7_5_(L27N)"/>
<pin name="IO_B7_6_(L26P)"/>
<pin name="IO_B7_7_(L26N)"/>
<pin name="IO_B7_8_(L25P)"/>
<pin name="IO_B7_9_(L25N)"/>
<pin name="IO_B7_10"/>
<pin name="IO_B7_11"/>
</symbol>
<symbol name="XC2SE_C/TQ144">
<pin name="DONE@71"/>
<pin name="PROGRAM#@73"/>
<pin name="I/GCK2@126"/>
<pin name="I/GCK3@129"/>
<pin name="CCLK@107"/>
<pin name="TDO@109"/>
<pin name="TDI@111"/>
<pin name="TCK@143"/>
<pin name="TMS@2"/>
<pin name="M1@33" direction="in"/>
<pin name="M0@35" direction="in"/>
<pin name="M2@37" direction="in"/>
<pin name="I/GCK1@52"/>
<pin name="I/GCK0@55"/>
<pin name="INIT#@74"/>
<pin name="DIN/D0@105"/>
<pin name="DOUT/BUSY@106"/>
<pin name="CS#@112"/>
<pin name="WRITE#@113"/>
</symbol>
<symbol name="XC2S50E-POWER">
<pin name="VCCO@128" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@108" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@90" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@72" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@53" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@36" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@17" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@144" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@120" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@88" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@61" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@51" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@46" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@19" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@130" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@135" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XC2S50E-GROUND">
<pin name="GND@136" direction="pwr"/>
<pin name="GND@127" direction="pwr"/>
<pin name="GND@119" direction="pwr"/>
<pin name="GND@110" direction="pwr"/>
<pin name="GND@99" direction="pwr"/>
<pin name="GND@91" direction="pwr"/>
<pin name="GND@81" direction="pwr"/>
<pin name="GND@70" direction="pwr"/>
<pin name="GND@62" direction="pwr"/>
<pin name="GND@54" direction="pwr"/>
<pin name="GND@34" direction="pwr"/>
<pin name="GND@25" direction="pwr"/>
<pin name="GND@16" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@45" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XC18V01">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO" direction="pwr"/>
<pin name="VCC2" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="CF/D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="OE/RESET"/>
<pin name="/CE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/CEO" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="TMS" direction="pas"/>
<pin name="TCK" direction="pas"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="XC18V02">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO" direction="pwr"/>
<pin name="VCC2" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="OE/RESET"/>
<pin name="/CE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/CEO" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="TMS" direction="pas"/>
<pin name="TCK" direction="pas"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="/CF" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="GND3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC1" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO1" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO2" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO3" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XCF02S">
<pin name="VCCINT" direction="in"/>
<pin name="VCCO" direction="in"/>
<pin name="VCCJ" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="TDI"/>
<pin name="TMS"/>
<pin name="TCK"/>
<pin name="D0" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="/CE" direction="in"/>
<pin name="/CEO" direction="in"/>
<pin name="OE/RESET"/>
<pin name="/CF"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="LM60">
<pin name="+VS" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VO" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="TVBP06">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="NJL7502L">
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="USB-A-M">
<pin name="D+"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="VBUS" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="FG1"/>
<pin name="FG2"/>
</symbol>
<symbol name="NJM2866F33">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="CONT"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="VIN" direction="pwr"/>
<pin name="VOUT" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="TSW">
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="S1" direction="pas"/>
<pin name="P1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AZ1086H-3.3">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="2SC2884">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="M51957">
<pin name="NC1" direction="nc"/>
<pin name="NC3" direction="nc"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="電源" direction="in"/>
<pin name="遅延容量"/>
<pin name="入力" direction="in"/>
<pin name="出力" direction="out"/>
<pin name="NC8" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="SW">
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="BAT">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CCR">
<pin name="P$1" direction="in"/>
<pin name="P$2" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="LM-F4CB">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="DS26LV31T">
<pin name="IN1"/>
<pin name="IN2"/>
<pin name="IN3"/>
<pin name="IN4"/>
<pin name="1P"/>
<pin name="1N"/>
<pin name="2P"/>
<pin name="2N"/>
<pin name="3P"/>
<pin name="3N"/>
<pin name="4P"/>
<pin name="4N"/>
<pin name="_G" function="dot"/>
<pin name="G"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="DS26LV32AT">
<pin name="1Y"/>
<pin name="2Y"/>
<pin name="3Y"/>
<pin name="4Y"/>
<pin name="1A"/>
<pin name="1B"/>
<pin name="2A"/>
<pin name="2B"/>
<pin name="3A"/>
<pin name="3B"/>
<pin name="4A"/>
<pin name="4B"/>
<pin name="_G" function="dot"/>
<pin name="G"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="2SA1015" prefix="TR" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="-TO92" package="TO92">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="RIGHT"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="CENTER"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="LEFT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-LINE/2.5" package="TO92-LINE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="RIGHT"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="CENTER"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="LEFT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-LINE/1.7" package="TO92-LINE/1.27">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="RIGHT"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="CENTER"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="LEFT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2SC1815" prefix="TR" uservalue="yes">
<description>small-signal NPN transistor</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="-LINE/2.5" package="TO92-LINE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="RIGHT"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="CENTER"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="LEFT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-TO92" package="TO92">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="RIGHT"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="CENTER"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="LEFT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-LINE/1.7" package="TO92-LINE/1.27">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="RIGHT"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="CENTER"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="LEFT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2SC3325" prefix="TR">
<description>Small-signal, NPN transistor</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2SC5064" prefix="TR">
<description>VHF-UHF low-noise, NPN transistor</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AD8129" prefix="IC">
<description>Low-Cost 270MHz Differential Receiver Amplifiers&lt;br&gt;
for gain &amp;gt;= 10.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AD8130"/>
</gates>
<devices>
<device name="AR" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="/PD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="ARM" package="TSSOP08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="/PD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AD8130" prefix="IC">
<description>Low-Cost 270MHz Differential Receiver Amplifiers</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AD8130"/>
</gates>
<devices>
<device name="AR" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="/PD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="ARM" package="TSSOP08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="/PD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AD8307" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Logarithmic Amplifier&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Low Cost DC-500MHz, 92dB.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AD8307"/>
</gates>
<devices>
<device name="AN" package="DIL-08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="ENB" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="INM" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="INP" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OFS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VPS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="AR" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="ENB" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="INM" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="INP" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OFS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VPS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AD9850" prefix="IC">
<description>CMOS, 125MHz Complete DDS Synthesizer</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AD9850"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKIN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D0/LSB" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D7/SERIAL" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DACBL/NC" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD@1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="FQ_UD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IOUT" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="IOUTB" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="QOUT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="QOUTB" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="RSET" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VINN" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VINP" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="W_CLK" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AD9851" prefix="IC">
<description>CMOS 180MHz DDS/DAC Synthesizer</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AD9851"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D0/LSB" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D7/SERIAL" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DACBP" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="FQ_UD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IOUT" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="IOUTB" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="REFCLOCK" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="RSET" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VINN" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VINP" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUTN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUTP" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="W_CLK" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AD9852" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>CMOS 300MBPS Complete-DDS</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AD9852"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP80-16X16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0/SDIO" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A1/SDO" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A2/IO_RESET" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@10" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@11" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@12" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@4" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@5" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@6" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@7" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@8" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@9" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@3" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@5" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@6" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@7" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@8" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DACBP" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="DAC_RSET" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND@2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND@3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND@4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND@5" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND@6" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND@7" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND@8" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND@9" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="DIFF_CLK_ENABLE" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD@2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD@3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD@4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD@5" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD@6" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD@7" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD@8" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="FSK/BPSK/HOLD" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="IOUT1" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="IOUT1B" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="IOUT2" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="IOUT2B" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="IO_UD_CLOCK" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="MASTER_RESET" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="PLL_FILTER" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="RDB/CSB" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="REFCLK" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="REFCLKB" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="S/P_SELECT" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="SHAPED/KEYING" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VINN" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="VINP" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="WRB/SCLK" pad="21"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADC08100" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>8-Bit 100MSPS 1.3mW/MSPS Analog-to-Digital Converter</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADC08100"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP24">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DRGND" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DRVD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PD" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VA@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VA@2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VA@3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VINGND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VRB" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VRM" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VRT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADS1112">
<description>&lt;b&gt;16bit 4ch serial ADC&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
16-Bit Analog-to-Digital Converter with 
Input Multiplexer and Onboard Reference</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADS1112"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSOP10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADS2807" prefix="IC">
<description>Dual, 12-Bit, 50MHz Sampling Analog-To-Digital Converter</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADS2807"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SQFP-S-10X10-64">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/INA" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="/INB" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="/OEA" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="/OEB" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="B10" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="B11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="B12" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="B7" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="B8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="B9" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CMA" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="CMB" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="DVA" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DVB" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND41" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="GND44" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="GND47" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="GND48" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="GND49" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="GND55" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="GND58" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="GND64" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="GND7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="INA" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="INB" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="INT/EXT" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="OVRA" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="OVRB" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="REFBA" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="REFBB" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="REFTA" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="REFTB" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="SEL" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="VDRVA" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VDRVB" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VS3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VS43" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="VS46" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="VS5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VS57" pad="57"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADS5203" prefix="IC">
<description>Dual 10-Bit 40MSPS Low-Power
Analog-to-Digital Converter</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADS5203"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP48_7X7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A+" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A-" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@3" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS@2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS@3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="B+" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="B-" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="CML" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="COUT1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="COUT2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DA0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DA1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DA2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DA3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DA4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DA5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DA6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DA7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DA8" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DA9" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DB8" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DB9" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DRVDD@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DRVDD@2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DRVSS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DRVSS@2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="DVSS" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PDOWN_REF" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="REFB" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="REFT" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SELB" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="STBY" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="TP" pad="29"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADS5204" prefix="IC">
<description>Dual 10-Bit 40MSPS Low-Power
Analog-to-Digital Converter</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADS5204"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP48_7X7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/COUT" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="/CS" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="/OE" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A+" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A-" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@3" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS@1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS@2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS@3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="B+" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="B-" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="CML" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="COUT" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DA0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DA1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DA2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DA3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DA4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DA5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DA6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DA7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DA8" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DA9" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DB8" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DB9" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DRVDD@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DRVDD@2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DRVSS@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DRVSS@2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="DVSS" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PDOWN_REF" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="REFB" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="REFT" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="STBY" pad="42"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADS7828" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;12bit 8ch serial ADC&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
12-Bit, 8-Channel Sampling Analog-to-Dgital Converter
with I2C Interface</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADS7828"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CH0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CH1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CH2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CH3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CH4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CH5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CH6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CH7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="REFIN/OUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="C" prefix="C" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="C-EU"/>
</gates>
<devices>
<device name="-1005" package="C0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1608" package="C0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-3216" package="C3216">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-3225" package="C3225">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-2012N" package="C0805-0.1U">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-CY55" package="CY55">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-2012" package="C0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1005S" package="C0402S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1005V" package="C0402V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1608S" package="C0603S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1608V" package="C0603V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-2012S" package="C0805S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2012V" package="C0805V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CPOL" prefix="C" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CPOL-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="-WX5" package="WX5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-WX6" package="WX6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-5" package="E2,5-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-6" package="E2,5-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-7" package="E2,5-7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CY7C1329" prefix="IC">
<description>64k x32 Synchronous-Pipelined Cache RAM</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CY7C1329"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP-100">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/ADSC" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="/ADSP" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="/ADV" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="/BW0" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="/BW1" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="/BW2" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="/BW3" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="/BWE" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="/CE1" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="/CE3" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="/GW" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="/OE" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ10" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ11" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ12" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ13" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ14" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ15" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ17" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ18" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ19" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ20" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ21" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ22" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ23" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ24" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ25" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ26" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ27" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ28" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ29" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ30" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ31" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ4" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ5" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ6" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ7" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ8" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ9" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD3" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD4" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ5" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ6" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ7" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ8" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS3" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS4" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ5" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ6" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ7" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ8" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="ZZ" pad="64"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CY7C1360" prefix="IC">
<description>256k x 36 Synchronous Pipelined Burst SRAM</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CY7C1360"/>
</gates>
<devices>
<device name="AJ" package="TQFP-100">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/ADSC" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="/ADSP" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="/ADV" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="/BWA" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="/BWB" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="/BWC" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="/BWD" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="/BWE" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="/CE" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="/GW" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="/OE" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="DQA0" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="DQA1" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="DQA2" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="DQA3" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="DQA4" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="DQA5" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="DQA6" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="DQA7" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="DQA8" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="DQB0" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="DQB1" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="DQB2" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="DQB3" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="DQB4" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="DQB5" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="DQB6" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="DQB7" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="DQB8" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="DQC0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DQC1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DQC2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DQC3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DQC4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DQC5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DQC6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DQC7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DQC8" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DQD0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DQD1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DQD2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DQD3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DQD4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DQD5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DQD6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="DQD7" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="DQD8" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC3" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC4" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCQ1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCQ2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCQ3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCQ4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCQ5" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCQ6" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCQ7" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCQ8" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS10" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS11" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS12" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS6" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS7" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS8" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS9" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="ZZ" pad="64"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CY7C68013-56" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;EZ-USB FX2 USB Microcontroller&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
High-speed USB Peripheral Controller</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CY7C68013-56"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SSOP56DL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CTL0/FLAGA" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="CTL1/FLAGB" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="CTL2/FLAGC" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="DMINUS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DPLUS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="IFCLK" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0/INT0#" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1/INT1#" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2/SLOE" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3/WU2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4/FIFOADR0" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5/FIFOADR1" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6/PKTEND" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7/FLAGD/SLCS#" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0/FD0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1/FD1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2/FD2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3/FD3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4/FD4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5/FD5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6/FD6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7/FD7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0/FD8" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1/FD9" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2/FD10" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3/FD11" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4/FD12" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5/FD13" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6/FD14" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7/FD15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RDY0/SLRD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RDY1/SLWR" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET#" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@4" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@5" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@6" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="WAKEUP" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALIN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALOUT" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DAC904" prefix="IC">
<description>14-bit, 165MSPS Digital-to-Analog Converter</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DAC904"/>
</gates>
<devices>
<device name="U" package="SOP28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/IOUT" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT1/MSB" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT14/LSB" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="BW" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="BYP" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="FSA" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="INT/EXT" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="IOUT" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="REFIN" pad="17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E" package="TSSOP28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/IOUT" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT1/MSB" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT14/LSB" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="BW" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="BYP" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="FSA" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="INT/EXT" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="IOUT" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="REFIN" pad="17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DAC908" prefix="IC">
<description>8-bit,165MSPS Digital-to-Analog Converter</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DAC908"/>
</gates>
<devices>
<device name="U" package="SOP28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/IOUT" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT1/MSB" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT8/LSB" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="BW" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="BYP" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="FSA" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="INT/EXT" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="IOUT" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="REFIN" pad="17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EZ-USB-2135S" prefix="IC">
<description>Microcontroller with USB port, Data bus</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AN2135S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="BKPT" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK24" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="DISCON#" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND/TEST" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="GND/TEST1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND/TEST2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND/TEST3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND/TEST4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4/FRW#" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5/FRD#" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0/RXD0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1/TXD0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2/INT0#" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3/INT1#" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4/T0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5/T1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6/WR#" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7/RD#" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="USBD+" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="USBD-" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC3.3@1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC3.3@2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC3.3@3" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC3.3@4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="WAKEUP#" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="XIN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="XOUT" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FXO-31" prefix="QG" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL RESONATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="QG2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CRY5X7">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND" pad="#2"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="#1"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="#3"/>
<connect gate="A" pin="VDD" pad="#4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INA138" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;High-Side Measurement Current SHUNT MONITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Wide supply and common-mode range 2.7V - 36V.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OP-AMP+-"/>
</gates>
<devices>
<device name="NA" package="SOT23/5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="L" prefix="L" uservalue="yes">
<description>Inductor</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="L-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="-CDH74" package="CDH74">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-CDRH125" package="CDRH125">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-V" package="0207/2V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-H" package="0207/7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-PM54" package="PM54">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-CR43" package="CR43">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-LHB0608" package="LHB0608">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED" prefix="D">
<description>0603 (1.2 x 0.6mm) class chip LED.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="D0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM1086" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Three Terminal Low Dropout Voltage Regulator</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM1086"/>
</gates>
<devices>
<device name="CS" package="TO263">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND/ADJ" pad="PIN1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="PIN3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="PIN2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="IT" package="TO220H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND/ADJ" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="TO-220-FET">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND/ADJ" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM2663" prefix="IC">
<description>Switched Capaciter type, Voltage converter</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM2663"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CAP+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="LV" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM3352" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Switched Capacitor DC-DC Converter&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Regulated 200mA, Buck-Boost Switched Capacitor DC/DC Converter</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM3352"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C1-" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C2+" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="C2-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C3+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C3-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CFIL" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LT1004" prefix="IC">
<description>Micropower Integrated Voltage References</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LT1004"/>
</gates>
<devices>
<device name="D" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANODE" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CATHODE1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CATHODE2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LT1054" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Switched-Capacitor Voltage Converters with Regulators</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LT1054"/>
</gates>
<devices>
<device name="DW/N" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CAP+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP-" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="FB/SD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P" package="DIL-08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CAP+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="FB/SD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DW" package="SO16W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CAP+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP-" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="FB/SD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAX3232" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>MAX3232 or ADM3202ARN,
RS232C I/F</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MAX232"/>
</gates>
<devices>
<device name="CSE" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C1-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C2+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C2-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="R1IN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="R1OUT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="R2IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R2OUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="T1IN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="T1OUT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="T2IN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="T2OUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OP07*" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;OP AMP&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OP07"/>
</gates>
<devices>
<device name="D" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="ON1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="ON2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OPT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="C"/>
</technologies>
</device>
<device name="P" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="ON1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="ON2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OPT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="C"/>
<technology name="D"/>
<technology name="E"/>
<technology name="Z"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPA656" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Operational Amplifiers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Wideband,Unity-Gain Stable, FET-Input.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OP-AMP+-"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="SOT23/5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="U" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="U/S" package="ICB060">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPA690" prefix="IC">
<description>Wideband, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER With Disable</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OP-AMP+-INH"/>
</gates>
<devices>
<device name="D" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-DISABLE" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DBV" package="SOT23/6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-DISABLE" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPA2690" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Dual, Wideband, Voltage-Feedback
Operational Amplifier with Disable</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OP-AMP+-INH"/>
<gate name="B" symbol="OP-AMP-INH"/>
</gates>
<devices>
<device name="-14D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="-DISABLE" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="V+" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="V-" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="+IN" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="-DISABLE" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="-IN" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPA3690" prefix="IC">
<description>Triple, Wideband, Voltage-Feedback OPERATILONAL AMPLIFIER With Disable</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OP-AMP+-INH"/>
<gate name="G$2" symbol="OP-AMP+-INH"/>
<gate name="G$3" symbol="OP-AMP-INH"/>
</gates>
<devices>
<device name="DRQ" package="2QSP16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="-DISABLE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="13"/>
<connect gate="G$2" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="-DISABLE" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="-IN" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="OUT" pad="12"/>
<connect gate="G$2" pin="V+" pad="11"/>
<connect gate="G$2" pin="V-" pad="9"/>
<connect gate="G$3" pin="+IN" pad="8"/>
<connect gate="G$3" pin="-DISABLE" pad="6"/>
<connect gate="G$3" pin="-IN" pad="7"/>
<connect gate="G$3" pin="OUT" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="-DISABLE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="13"/>
<connect gate="G$2" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="-DISABLE" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="-IN" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="OUT" pad="12"/>
<connect gate="G$2" pin="V+" pad="11"/>
<connect gate="G$2" pin="V-" pad="9"/>
<connect gate="G$3" pin="+IN" pad="8"/>
<connect gate="G$3" pin="-DISABLE" pad="6"/>
<connect gate="G$3" pin="-IN" pad="7"/>
<connect gate="G$3" pin="OUT" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PORT" prefix="P" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PORT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PW-NODE" prefix="GNDNODE" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PW-NODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PW-NODE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R" prefix="R" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="-RADIAL/V" package="0207/2V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-RADIAL/H" package="0207/7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1608/1" package="R0603/1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1608/SLIM" package="R0603/SILENT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1005" package="R0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1608" package="R0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-2012" package="R0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1005S" package="R0402S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1005V" package="R0402V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1608S" package="R0603S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1608V" package="R0603V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-2012S" package="R0805S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-2012V" package="R0805V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SL-811" prefix="IC">
<description>SL-811HS/HST-AC&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
Embedded USB Host/Slave Controller</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SL-811HS"/>
</gates>
<devices>
<device name="HS" package="PLCC28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK/X1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CM" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA+" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA-" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRQ" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="M/S" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NCS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NDACK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NDRQ" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NRD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NRST" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NWR" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_PWR" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="HST-AC" package="TQFP48_7X7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK/X1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="CM" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA-" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_0" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRQ" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="M/S" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="NCS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NDACK" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="NDRQ" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="NRD" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="NRST" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="NWR" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_GND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_PWR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_0" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="PLCC-S28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK/X1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CM" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA+" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA-" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRQ" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="M/S" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NCS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NDACK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NDRQ" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NRD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NRST" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NWR" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_PWR" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SN10502" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;High-Speed Rail-to-Rail Output Video Amplifiers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OP-AMP+-"/>
<gate name="B" symbol="OP-AMP"/>
</gates>
<devices>
<device name="U" package="SO08">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="V-" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="U/S" package="ICB060">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="V-" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SOLDER-JUMPER" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SOLDER-JUMPER"/>
</gates>
<devices>
<device name="NC" package="SOLDER-JUMPER-NC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="NO" package="SOLDER-JUMPER-NO">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SOLDER-JUMPER-SLASH" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SOLDER-JUMPER-SLASH"/>
</gates>
<devices>
<device name="NO" package="SOLDER-JUMPER-NO">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="NC" package="SOLDER-JUMPER-NC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TA48M*" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Three-Terminal Low Dropout Voltage Regulator</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TA48"/>
</gates>
<devices>
<device name="V" package="HSIP3-P2.30B/V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="HSIP3-P2.30B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TA4805" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>1A, low-drop ragurator</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="78XXFIX"/>
</gates>
<devices>
<device name="H" package="TO-220">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="CENTER"/>
<connect gate="G$1" pin="VI" pad="LEFT"/>
<connect gate="G$1" pin="VO" pad="RIGHT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="V" package="TO220V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="CENTER"/>
<connect gate="G$1" pin="VI" pad="LEFT"/>
<connect gate="G$1" pin="VO" pad="RIGHT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TDA8752" prefix="IC">
<description>Triple high speed Analog-to-Digital Converter</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TDA8752"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP100_SOT317">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/OE" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="ADD1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="ADD2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="AGNDB" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AGNDG" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AGNDPLL" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="AGNDR" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="B7" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="BAGC" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="BBOT" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="BCLP" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="BDEC" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="BGAINC" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="BIN" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="BOR" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="CKADCO" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="CKAO" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="CKBO" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="CKEXT" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="CKREF" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="CKREFO" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="CLP" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="COAST" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="CP" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="CZ" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="DEC1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DEC2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="DIS" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="G0" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="G3" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="G4" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="G5" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="G6" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="G7" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="GAGC" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GBOT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GCLP" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GDEC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GGAINC" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GIN" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GOR" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="HSYNC" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C/3W" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="INV" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="OGNDB" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="OGNDG" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="OGNDPLL" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="OGNDR" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="PWDWN" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="R0" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="R1" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="R2" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="R3" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="R4" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="R5" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="R6" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="R7" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="RAGC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RBOT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RCLP" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RDEC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RGAINC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RIN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="ROR" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="SEN" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCAB" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCAG" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCAPLL" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCAR" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCD" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO(PLL)" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCOB" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCOG" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCOR" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDD" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSD" pad="41"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="THS4500" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Operational Amplifier

Wideband,Low-distortion fully differential amplifier</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="THS4500"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="#PD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="+OUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="+VS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-OUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="-VS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VOCM" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="THS5641" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>8-Bit, 100MSPS, CommsDAC, Digital-to-Analog Converter</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="THS5641"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="BIASJ" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTIO" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTLO" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="IOUT1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="IOUT2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="SLEEP" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS5431*" prefix="IC">
<description>3-6V input, 3A output Synchronous-buck PWM Switcher with Integrated FETs</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS54313"/>
</gates>
<devices>
<device name="PWP" package="SSOP20-PPAD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BOOT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FSEL" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND@11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND@12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND@13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PH@10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PH@6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PH@7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PH@8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PH@9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PWRGD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PWRPAD" pad="POWERPAD"/>
<connect gate="G$1" pin="RT" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SS/ENA" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VBIAS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN@14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN@15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN@16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSENSE" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1"/>
<technology name="2"/>
<technology name="3"/>
<technology name="4"/>
<technology name="5"/>
<technology name="6"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS6102*" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DC-DC converter&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
96% Efficient Synchronous Boost Converter with 1.5-A Switch</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS61025"/>
</gates>
<devices>
<device name="DRC" package="QFN-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="LBI" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="LBO" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND@1" pad="POWERPAD"/>
<connect gate="G$1" pin="PS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0"/>
<technology name="4"/>
<technology name="5"/>
<technology name="7"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS6200*" prefix="IC">
<description>High-Efficiency Step-Down Low Power DC-DC Converter&lt;br&gt;
95%, 10uH, 600mA output.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS62007"/>
</gates>
<devices>
<device name="DGS" package="MSOP10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="ILIM" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="L" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PG" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0"/>
<technology name="1"/>
<technology name="2"/>
<technology name="3"/>
<technology name="4"/>
<technology name="5"/>
<technology name="6"/>
<technology name="7"/>
<technology name="8"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS6204*" prefix="IC">
<description>TPS62044, 1.2A/1.25MHz High-Efficiency Step-Down Converter</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS62044"/>
</gates>
<devices>
<device name="DRC" package="QFN-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="POWERPAD"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SW@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN@1" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0"/>
<technology name="2"/>
<technology name="3"/>
<technology name="4"/>
<technology name="6"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TXO-12.8" prefix="QG">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL RESONATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="QG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL14S-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XC2S*E-PQ208" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Xilinx FPGA Spartan II XC2S200E PQFP 208&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="PWR_XC2S200"/>
<gate name="BANK0" symbol="XC2SE_B0"/>
<gate name="BANK1" symbol="XC2SE_B1"/>
<gate name="BANK2" symbol="XC2SE_B2"/>
<gate name="BANK3" symbol="XC2SE_B3"/>
<gate name="BANK4" symbol="XC2SE_B4"/>
<gate name="BANK5" symbol="XC2SE_B5"/>
<gate name="BANK6" symbol="XC2SE_B6"/>
<gate name="BANK7" symbol="XC2SE_B7"/>
<gate name="C" symbol="XC2SE_C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PQ208">
<connects>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_0" pad="187"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_1" pad="188"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_10" pad="201"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_11" pad="202"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_12_(VREF)" pad="203"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_13" pad="204"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_14_(VREF)" pad="205"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_15" pad="206"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_2_(VREF)" pad="189"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_3" pad="191"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_4" pad="192"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_5" pad="193"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_6" pad="194"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_7" pad="198"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_8_(VREF)" pad="199"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_9" pad="200"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_0_(CS#)" pad="160"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_10" pad="173"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_11" pad="174"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_12" pad="175"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_13" pad="176"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_14_(VREF)" pad="178"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_15" pad="179"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_16" pad="180"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_17" pad="181"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_1_(WRITE#)" pad="161"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_2_(VREF)" pad="162"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_3" pad="163"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_4_(VREF)" pad="164"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_5" pad="165"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_6" pad="166"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_7" pad="167"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_8_(VREF)" pad="168"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_9" pad="169"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_0_(IRDY)" pad="132"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_1" pad="133"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_10_(VREF)" pad="146"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_11" pad="147"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_12" pad="148"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_13" pad="149"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_14_(VREF)" pad="150"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_15" pad="151"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_16_(VREF)" pad="152"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_17_(DIN/D0)" pad="153"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_18_(DOUT/BUSY)" pad="154"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_2" pad="134"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_3_(D3)" pad="135"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_4_(VREF)" pad="136"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_5" pad="138"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_6" pad="139"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_7" pad="140"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_8_(D2)" pad="141"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_9_(D1)" pad="145"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_0_(INIT#)" pad="107"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_10_(D5)" pad="120"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_11" pad="121"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_12" pad="122"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_13" pad="123"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_14_(VREF)" pad="125"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_15_(D4)" pad="126"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_16" pad="127"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_17_(TRDY)" pad="129"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_1_(D7)" pad="108"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_2_(VREF)" pad="109"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_3" pad="110"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_4_(VREF)" pad="111"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_5" pad="112"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_6" pad="113"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_7" pad="114"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_8_(VREF)" pad="115"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_9_(D6)" pad="116"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_0" pad="81"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_1" pad="82"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_10" pad="95"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_11" pad="96"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_12" pad="97"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_13_(VREF)" pad="98"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_14" pad="99"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_15_(VREF)" pad="100"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_16" pad="101"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_17" pad="102"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_2" pad="83"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_3_(VREF)" pad="84"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_4" pad="86"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_5" pad="87"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_6" pad="88"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_7" pad="89"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_8" pad="93"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_9_(VREF)" pad="94"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_0" pad="55"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_1" pad="56"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_10" pad="68"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_11" pad="69"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_12" pad="70"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_13" pad="71"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_14_(VREF)" pad="73"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_15" pad="74"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_16" pad="75"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_2_(VREF)" pad="57"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_3" pad="58"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_4_(VREF)" pad="59"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_5" pad="60"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_6" pad="61"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_7" pad="62"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_8_(VREF)" pad="63"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_9" pad="64"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_0_(TRDY)" pad="27"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_1" pad="29"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_10" pad="42"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_11" pad="43"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_12" pad="44"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_13_(VREF)" pad="45"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_14" pad="46"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_15_(VREF)" pad="47"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_16" pad="48"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_17" pad="49"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_2" pad="30"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_3_(VREF)" pad="31"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_4" pad="33"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_5" pad="34"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_6" pad="35"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_7" pad="36"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_8" pad="40"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_9_(VREF)" pad="41"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_0" pad="3"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_10" pad="16"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_11" pad="17"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_12" pad="18"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_13_(VREF)" pad="20"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_14" pad="21"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_15" pad="22"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_16" pad="23"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_17_(IRDY)" pad="24"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_1_(VREF)" pad="4"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_2" pad="5"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_3_(VREF)" pad="6"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_4" pad="7"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_5" pad="8"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_6" pad="9"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_7_(VREF)" pad="10"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_8" pad="11"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_9" pad="15"/>
<connect gate="C" pin="CCLK" pad="155"/>
<connect gate="C" pin="DONE" pad="104"/>
<connect gate="C" pin="I/GCK0" pad="80"/>
<connect gate="C" pin="I/GCK1" pad="77"/>
<connect gate="C" pin="I/GCK2" pad="182"/>
<connect gate="C" pin="I/GCK3" pad="185"/>
<connect gate="C" pin="M0" pad="52"/>
<connect gate="C" pin="M1" pad="50"/>
<connect gate="C" pin="M2" pad="54"/>
<connect gate="C" pin="PROGRAM#" pad="106"/>
<connect gate="C" pin="TCK" pad="207"/>
<connect gate="C" pin="TDI" pad="159"/>
<connect gate="C" pin="TDO" pad="157"/>
<connect gate="C" pin="TMS" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND@0" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@10" pad="85"/>
<connect gate="P" pin="GND@11" pad="92"/>
<connect gate="P" pin="GND@12" pad="103"/>
<connect gate="P" pin="GND@13" pad="117"/>
<connect gate="P" pin="GND@14" pad="124"/>
<connect gate="P" pin="GND@15" pad="131"/>
<connect gate="P" pin="GND@16" pad="137"/>
<connect gate="P" pin="GND@17" pad="144"/>
<connect gate="P" pin="GND@18" pad="158"/>
<connect gate="P" pin="GND@19" pad="170"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND@20" pad="177"/>
<connect gate="P" pin="GND@21" pad="183"/>
<connect gate="P" pin="GND@22" pad="190"/>
<connect gate="P" pin="GND@23" pad="197"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="25"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="32"/>
<connect gate="P" pin="GND@5" pad="39"/>
<connect gate="P" pin="GND@6" pad="51"/>
<connect gate="P" pin="GND@7" pad="65"/>
<connect gate="P" pin="GND@8" pad="72"/>
<connect gate="P" pin="GND@9" pad="79"/>
<connect gate="P" pin="VCCINT@0" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCCINT@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCCINT@10" pad="186"/>
<connect gate="P" pin="VCCINT@11" pad="195"/>
<connect gate="P" pin="VCCINT@2" pad="37"/>
<connect gate="P" pin="VCCINT@3" pad="67"/>
<connect gate="P" pin="VCCINT@4" pad="76"/>
<connect gate="P" pin="VCCINT@5" pad="90"/>
<connect gate="P" pin="VCCINT@6" pad="119"/>
<connect gate="P" pin="VCCINT@7" pad="128"/>
<connect gate="P" pin="VCCINT@8" pad="142"/>
<connect gate="P" pin="VCCINT@9" pad="172"/>
<connect gate="P" pin="VCCO@0" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VCCO@1" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCCO@10" pad="143"/>
<connect gate="P" pin="VCCO@11" pad="156"/>
<connect gate="P" pin="VCCO@12" pad="171"/>
<connect gate="P" pin="VCCO@13" pad="184"/>
<connect gate="P" pin="VCCO@14" pad="196"/>
<connect gate="P" pin="VCCO@15" pad="208"/>
<connect gate="P" pin="VCCO@2" pad="38"/>
<connect gate="P" pin="VCCO@3" pad="53"/>
<connect gate="P" pin="VCCO@4" pad="66"/>
<connect gate="P" pin="VCCO@5" pad="78"/>
<connect gate="P" pin="VCCO@6" pad="91"/>
<connect gate="P" pin="VCCO@7" pad="105"/>
<connect gate="P" pin="VCCO@8" pad="118"/>
<connect gate="P" pin="VCCO@9" pad="130"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="100"/>
<technology name="150"/>
<technology name="200"/>
<technology name="300"/>
<technology name="50"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XC2S*E-TQ144" prefix="IC">
<description>Spartan IIE, TQ144 package.</description>
<gates>
<gate name="BANK0" symbol="XC2SE_B0/TQ144"/>
<gate name="BANK1" symbol="XC2SE_B1/TQ144"/>
<gate name="BANK2" symbol="XC2SE_B2/TQ144"/>
<gate name="BANK3" symbol="XC2SE_B3/TQ144"/>
<gate name="BANK4" symbol="XC2SE_B4/TQ144"/>
<gate name="BANK5" symbol="XC2SE_B5/TQ144"/>
<gate name="BANK6" symbol="XC2SE_B6/TQ144"/>
<gate name="BANK7" symbol="XC2SE_B7/TQ144"/>
<gate name="C" symbol="XC2SE_C/TQ144"/>
<gate name="VCC" symbol="XC2S50E-POWER"/>
<gate name="GND" symbol="XC2S50E-GROUND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQ144">
<connects>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_0_(DLL3)" pad="131"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_1" pad="132"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_2_(L1P)" pad="133"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_3_(L1N)" pad="134"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_4_(L0P)" pad="137"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_5_(L0N)" pad="138"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_6" pad="139"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_7" pad="140"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_8" pad="141"/>
<connect gate="BANK0" pin="IO_B0_9" pad="142"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_0" pad="114"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_1" pad="115"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_2" pad="116"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_3_(L4P)" pad="117"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_4_(L4N)" pad="118"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_5_(L3P)" pad="121"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_6_(L3N)" pad="122"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_7" pad="123"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_8" pad="124"/>
<connect gate="BANK1" pin="IO_B1_9_(DLL2)" pad="125"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_0" pad="92"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_1" pad="93"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_10" pad="103"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_11" pad="104"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_2_(D3)_(L9N)" pad="94"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_3_(L9P)" pad="95"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_4" pad="96"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_5_(L8N)" pad="97"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_6_(D2)_(L8P)" pad="98"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_7_(D1)_(L7N)" pad="100"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_8_(L7P)" pad="101"/>
<connect gate="BANK2" pin="IO_B2_9" pad="102"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_0_(D7)" pad="75"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_1" pad="76"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_10_(D4)_(L10P)" pad="86"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_11" pad="87"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_12" pad="89"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_2" pad="77"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_3" pad="78"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_4_(L12N)" pad="79"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_5_(D6)_(L12P)" pad="80"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_6_(D5)_(L11N)" pad="82"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_7_(L11P)" pad="83"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_8" pad="84"/>
<connect gate="BANK3" pin="IO_B3_9_(L10N)" pad="85"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_0_(DLL0)" pad="56"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_1" pad="57"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_10_(L14N)" pad="68"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_11_(L14P)" pad="69"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_2" pad="58"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_3_(L16N)" pad="59"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_4_(L16P)" pad="60"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_5_(L15N)" pad="63"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_6_(L15P)" pad="64"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_7" pad="65"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_8" pad="66"/>
<connect gate="BANK4" pin="IO_B4_9" pad="67"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_0_(L20N)" pad="38"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_10_(DLL1)" pad="50"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_1_(L20P)" pad="39"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_2" pad="40"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_3" pad="41"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_4" pad="42"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_5_(L19N)" pad="43"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_6_(L19P)" pad="44"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_7_(L18N)" pad="47"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_8_(L18P)" pad="48"/>
<connect gate="BANK5" pin="IO_B5_9" pad="49"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_0" pad="18"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_1" pad="20"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_10" pad="30"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_11_(L21P)" pad="31"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_12_(L21N)" pad="32"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_2_(L24P)" pad="21"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_3_(L24N)" pad="22"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_4_(L23P)" pad="23"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_5_(L23N)" pad="24"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_6_(L22P)" pad="26"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_7_(L22N)" pad="27"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_8" pad="28"/>
<connect gate="BANK6" pin="IO_B6_9" pad="29"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_0" pad="3"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_1" pad="4"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_10" pad="14"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_11" pad="15"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_2" pad="5"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_3" pad="6"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_4_(L27P)" pad="7"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_5_(L27N)" pad="8"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_6_(L26P)" pad="10"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_7_(L26N)" pad="11"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_8_(L25P)" pad="12"/>
<connect gate="BANK7" pin="IO_B7_9_(L25N)" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="CCLK@107" pad="107"/>
<connect gate="C" pin="CS#@112" pad="112"/>
<connect gate="C" pin="DIN/D0@105" pad="105"/>
<connect gate="C" pin="DONE@71" pad="71"/>
<connect gate="C" pin="DOUT/BUSY@106" pad="106"/>
<connect gate="C" pin="I/GCK0@55" pad="55"/>
<connect gate="C" pin="I/GCK1@52" pad="52"/>
<connect gate="C" pin="I/GCK2@126" pad="126"/>
<connect gate="C" pin="I/GCK3@129" pad="129"/>
<connect gate="C" pin="INIT#@74" pad="74"/>
<connect gate="C" pin="M0@35" pad="35"/>
<connect gate="C" pin="M1@33" pad="33"/>
<connect gate="C" pin="M2@37" pad="37"/>
<connect gate="C" pin="PROGRAM#@73" pad="73"/>
<connect gate="C" pin="TCK@143" pad="143"/>
<connect gate="C" pin="TDI@111" pad="111"/>
<connect gate="C" pin="TDO@109" pad="109"/>
<connect gate="C" pin="TMS@2" pad="2"/>
<connect gate="C" pin="WRITE#@113" pad="113"/>
<connect gate="GND" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="GND" pin="GND@110" pad="110"/>
<connect gate="GND" pin="GND@119" pad="119"/>
<connect gate="GND" pin="GND@127" pad="127"/>
<connect gate="GND" pin="GND@136" pad="136"/>
<connect gate="GND" pin="GND@16" pad="16"/>
<connect gate="GND" pin="GND@25" pad="25"/>
<connect gate="GND" pin="GND@34" pad="34"/>
<connect gate="GND" pin="GND@45" pad="45"/>
<connect gate="GND" pin="GND@54" pad="54"/>
<connect gate="GND" pin="GND@62" pad="62"/>
<connect gate="GND" pin="GND@70" pad="70"/>
<connect gate="GND" pin="GND@81" pad="81"/>
<connect gate="GND" pin="GND@9" pad="9"/>
<connect gate="GND" pin="GND@91" pad="91"/>
<connect gate="GND" pin="GND@99" pad="99"/>
<connect gate="VCC" pin="VCCINT@120" pad="120"/>
<connect gate="VCC" pin="VCCINT@130" pad="130"/>
<connect gate="VCC" pin="VCCINT@135" pad="135"/>
<connect gate="VCC" pin="VCCINT@19" pad="19"/>
<connect gate="VCC" pin="VCCINT@46" pad="46"/>
<connect gate="VCC" pin="VCCINT@51" pad="51"/>
<connect gate="VCC" pin="VCCINT@61" pad="61"/>
<connect gate="VCC" pin="VCCINT@88" pad="88"/>
<connect gate="VCC" pin="VCCO@108" pad="108"/>
<connect gate="VCC" pin="VCCO@128" pad="128"/>
<connect gate="VCC" pin="VCCO@144" pad="144"/>
<connect gate="VCC" pin="VCCO@17" pad="17"/>
<connect gate="VCC" pin="VCCO@36" pad="36"/>
<connect gate="VCC" pin="VCCO@53" pad="53"/>
<connect gate="VCC" pin="VCCO@72" pad="72"/>
<connect gate="VCC" pin="VCCO@90" pad="90"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="100"/>
<technology name="50"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XC18V01" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>In-System Programmable Configuration PROM</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XC18V01"/>
</gates>
<devices>
<device name="PC20" package="PLCC20S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/CE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="/CEO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CF/D4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OE/RESET" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO20" package="SOP20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/CE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="/CEO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CF/D4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OE/RESET" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XC18V02" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>In-System Programmable Configuration PROM</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XC18V02"/>
</gates>
<devices>
<device name="PC44" package="PLCC44S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/CE" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="/CEO" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="/CF" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="OE/RESET" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO3" pad="42"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="VQ44" package="PQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/CE" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="/CEO" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="/CF" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="OE/RESET" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO3" pad="36"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XCF0*S" prefix="IC">
<description>Platform flash In-System Programmable Configuration PROM</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XCF02S"/>
</gates>
<devices>
<device name="-VO20" package="VO20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/CE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="/CEO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="/CF" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OE/RESET" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCINT" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCJ" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1"/>
<technology name="2"/>
<technology name="4"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="UR1111C" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;赤色チップＬＥＤ　１６０８サイズ　１００ｍｃｄ　ＵＲ１１１１Ｃ　（２０個入）&lt;/b&gt;
&lt;BR&gt;
スタンレーの１６０８サイズチップＬＥＤです&lt;BR&gt;
１６０８サイズと小型ながら１００ｍｃｄと高輝度です。&lt;BR&gt;
乳白色のパッケージで光が拡散し、周囲をまんべんなく照らします（点灯させた様子）。&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
■特長&lt;BR&gt;
・１６０８サイズです。&lt;BR&gt;
・高輝度です：１００ｍｃｄ（ＩＦ＝２０ｍＡ）&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
■主な仕様&lt;BR&gt;
・標準電流：２０ｍＡ&lt;BR&gt;
・順方向電圧降下：２．２Ｖ～２．８Ｖ&lt;BR&gt;
・逆耐圧：５Ｖ&lt;BR&gt;
・光度：１００ｍｃｄ&lt;BR&gt;
・ＰＤ：７８ｍＷ&lt;BR&gt;
・サイズ：１６０８（１．６ｘ０．８ｘ０．７ｍｍ）&lt;BR&gt;
※１パック２０個の販売です。&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00618/</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="D0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM60" prefix="U">
<description>&lt;B&gt;高精度ＩＣ温度センサ　ＬＭ６０（ＳＯＴ－２３）５個入　－２５～１２５℃&lt;/B&gt;
&lt;BR&gt;
ＬＭ６０は、＋２．７Ｖ単一電源で動作し、－４０ ℃～＋１２５ ℃の温度範囲を検出できる高精温度センサＩＣ です。 ＬＭ６０の出力電圧は摂氏温度にリニアに比例（＋６．２５ｍＶ／℃）しており、 内部に４２４ｍＶのＤＣオフセットを持っています。 このオフセットにより、負電源を必要とすることなく負温度を読み取れます。&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
■出力形式：アナログ&lt;BR&gt;
■動作電圧：ＤＣ２．７Ｖ～１０Ｖ&lt;BR&gt;
■測定範囲：－２５～＋１２５℃&lt;BR&gt;
■勾配：１℃当たり６．２５ｍＶ&lt;BR&gt;
■誤差：±２℃（＠２５℃）&lt;BR&gt;
■パッケージ：ＳＯＴ－２３&lt;BR&gt;
・－４０℃：１７４ｍＶ&lt;BR&gt;
・－２５℃：２６８ｍＶ&lt;BR&gt;
・０℃：４２４ｍＶ&lt;BR&gt;
・＋２５℃：５８０ｍＶ&lt;BR&gt;
・＋１００℃：１０４９ｍＶ&lt;BR&gt;
・＋１２５℃：１２０５ｍＶ&lt;BR&gt;
◎ＳＯＴ－２３パッケージの表面実装品です。&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-02492/</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM60"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+VS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VO" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TVBP06" prefix="SW">
<description>&lt;B&gt;タクトスイッチ（白）&lt;/B&gt;
&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
基板取付用押釦スイッチ&lt;BR&gt;
・２本足ですので取付スペースが４本足に比べ少なくて済みます。&lt;BR&gt;
・密集した場所への取付に便利です。&lt;BR&gt;
・ブレッドボードに使えます。&lt;BR&gt;
・定格容量：１２ＶＤＣ／５０ｍＡ&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-08074/</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TVBP06"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TVBP06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NJL7502L" prefix="D">
<description>&lt;B&gt;照度センサ（フォトトランジスタ）　ＮＪＬ７５０２Ｌ　（２個入）&lt;/B&gt;
&lt;BR&gt;
■人間の視感度特性に近いフォトトランジスタです。&lt;BR&gt;
■ＣｄＳセルからの置き換えにも適します。環境問題により有害なＣｄＳからの置き換えが進んでいます。&lt;BR&gt;
■照明・玩具などの制御、ＴＶなどのディスプレイ輝度調整などに&lt;BR&gt;
■３φタイプ&lt;BR&gt;
・ピーク波長：５６０ｎｍ&lt;BR&gt;
・光電流：３３μＡ　（１００ｌｕｘ）&lt;BR&gt;
・半値角：±２０度・応答時間：１０μｓ&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-02325/</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NJL7502L"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="USB-A-M" prefix="CN">
<description>&lt;B&gt;基板取付用ＵＳＢコネクタ（Ａタイプ、オス）&lt;/B&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
ＵＳＢ－Ａのオスコネクタ。パソコン等に対して「差し込む側」に当たるコネクタです。&lt;BR&gt;
・スルーホールタイプ&lt;BR&gt;
※ＵＳＢメモリーやワイヤレスマウスのレシーバなどに使われているものです。&lt;BR&gt;
ケーブルを使わず基板から直接ＰＣに挿し込めるタイプです。&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-02236/</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="USB-A-M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="USB-A-M">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="FG1" pad="FG1"/>
<connect gate="G$1" pin="FG2" pad="FG2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NJM2866F33" prefix="U">
<description>&lt;B&gt;低損失表面実装型レギュレータ　３．３Ｖ１００ｍＡ　ＮＪＭ２８６６Ｆ３３　１０個入&lt;/B&gt;
&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
[NJM2866F33]&lt;BR&gt;
通販コード　I-05448&lt;BR&gt;
発売日　2012/07/18&lt;BR&gt;
メーカーカテゴリ　新日本無線株式会社(New JRC)&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
＝概要＝&lt;BR&gt;
ＮＪＭ２８６６はバイポーラプロセスを使用し、ローノイズ、高リップル除去比を実現した出力電流１００ｍＡのＯＮ／ＯＦＦ機能付き低飽和型レギュレータです。小型パッケージに搭載し、小型１μＦセラミックコンデンサ対応、ノイズバイパスコンデンサ内蔵のため、セットの省スペース化が要求される携帯通信機器等、ポータブル機器の応用に最適です。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
＝特徴＝&lt;BR&gt;
・ＯＮ／ＯＦＦ機能付き&lt;BR&gt;
・１．０μFセラミックコンデンサ対応&lt;BR&gt;
・サーマルシャットダウン回路内蔵／過電流保護回路内蔵&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
＝主な仕様＝&lt;BR&gt;
◆絶対最大定格&lt;BR&gt;
・最大入力電圧：＋１４Ｖ&lt;BR&gt;
・コントロール電圧：最大１４Ｖ&lt;BR&gt;
　(入力電圧が１４Ｖ以下の場合は、入力電圧を超過しない電圧)&lt;BR&gt;
・ＰＤ：単体時２００ｍＷ&lt;BR&gt;
◆電気的特性&lt;BR&gt;
・出力電流：１００ｍＡ（ｍｉｎ）(@VO-0.3V)&lt;BR&gt;
・低入出力間電位差：０．１０Ｖ (@IO=60mA)&lt;BR&gt;
・高精度出力電圧：±１．０％ (@IO=30mA)&lt;BR&gt;
・高リップル除去比：７５ｄＢ (@ein=200mVrms，f=1kHz，IO=10mA)&lt;BR&gt;
・ローノイズ：４５μVrms (@f=10Hz～80kHz，IO=10mA)&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-05448/</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NJM2866F33"/>
</gates>
<devices>
<device name="S" package="SOT23/5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CONT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SKRPACE010" prefix="SW">
<description>&lt;B&gt;表面実装用タクトスイッチ　ＳＫＲＰＡＣＥ０１０（５個入）&lt;/B&gt;
&lt;BR&gt;
[SKRPACE010]&lt;BR&gt;
通販コード　P-06185&lt;BR&gt;
発売日　2013/01/08&lt;BR&gt;
メーカーカテゴリ　アルプス電気株式会社(ALPS)&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
４．２×３．２ｍｍ小型重作動力タイプ、表面実装用のタクトスイッチです。&lt;BR&gt;
車載用ニーズに応える重作動力で、ステム面積が広く実装性に優れます。&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
主な用途&lt;BR&gt;
・ＦＰ－ＴＶ／ＤＶＤプレーヤ&lt;BR&gt;
・パーソナルオーディオ&lt;BR&gt;
・カーＡＶ機器&lt;BR&gt;
・自動車／バイク&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
主要スペック&lt;BR&gt;
・作動力：２．５５Ｎ&lt;BR&gt;
・操作方向：垂直&lt;BR&gt;
・移動量：０．２ｍｍ&lt;BR&gt;
・動作寿命：５０，０００ｃｙｃｌｅｓ&lt;BR&gt;
　　　　　　（５ｍＡ　５ＶＤＣ）&lt;BR&gt;
・初期接触抵抗：最大５００ｍΩ&lt;BR&gt;
※１パック５個入りになります。&lt;BR&gt;
※入荷時期により色あいや形が多少変わることがあります、ご了承ください。&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-06185/</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TSW"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SKPRACE010">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AZ1086H-3.3" prefix="U">
<description>&lt;B&gt;三端子レギュレーター　３．３Ｖ１．５Ａ　ＡＺ１０８６Ｈ－３．３　（４個入）&lt;/B&gt;
&lt;BR&gt;
[AZ1086H-3.3]&lt;BR&gt;
通販コード　I-02502&lt;BR&gt;
発売日　2008/08/25&lt;BR&gt;
メーカーカテゴリ　BCD Semiconductor Manufacturing Ltd.&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
■３端子レギュレータ　ＡＺ１０８６Ｈ－３．３&lt;BR&gt;
■出力電圧：３．３Ｖ　&lt;BR&gt;
※現品表示ＥＨ８６Ｄ&lt;BR&gt;
■最大電流：１．５Ａ&lt;BR&gt;
■入力最大定格：１５Ｖ&lt;BR&gt;
■ＳＯＴ－２２３パッケージ&lt;BR&gt;
■ドロップ電圧：約１．３Ｖ&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-02502/</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AZ1086H-3.3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT223">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1 4"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2SC2884" prefix="U">
<description>NPN バイポーラトランジスタ, 30 V, 0.8 A, 4-Pin SC-62 &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
トランジスタタイプ	NPN&lt;BR&gt;
	最大DCコレクタ電流	0.8 A&lt;BR&gt;
	最大コレクタ- エミッタ間電圧	30 V&lt;BR&gt;
	パッケージタイプ	SC-62&lt;BR&gt;
	実装タイプ	表面実装&lt;BR&gt;
	最大パワー消費	1 W&lt;BR&gt;
	最小DC電流ゲイン	160&lt;BR&gt;
	最大コレクタ-ベース間電圧	35 V&lt;BR&gt;
	最大エミッタ-ベース間電圧	5 V&lt;BR&gt;
	最大動作周波数	120 MHz&lt;BR&gt;
	ピン数	4&lt;BR&gt;
	1チップ当たりのエレメント数	1&lt;BR&gt;
	最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧	0.5 V&lt;BR&gt;
	最大動作温度	+150 °C&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2SC2884"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT89-BCE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="M51957" prefix="U">
<description>M51957A,B&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
外付け抵抗で検出電圧を可変できるリセットＩＣです。遅延時間の調整も可能。マイコンのリセット回路に&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
・出力形式：オープンコレクタ&lt;BR&gt;
・動作電圧範囲：ＤＣ２～１７Ｖ&lt;BR&gt;
・８ピンＳＯＰ（１．２７ｍｍピッチ）&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-02284/</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="M51957"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="入力" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="出力" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="遅延容量" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="電源" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TL1F2_DW0_L" prefix="LED">
<description>&lt;B&gt;照明用・高光束ＬＥＤランプ　白色６５００Ｋ　ＴＬ１Ｆ２－ＤＷ０_Ｌ　（２個入）&lt;/B&gt;&lt;BR&gt;
[TL1F2-DW0_L]&lt;BR&gt;
通販コード　I-07689&lt;BR&gt;
発売日　2014/04/23&lt;BR&gt;
メーカーカテゴリ　株式会社東芝セミコンダクター社(TOSHIBA)&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
１．０Ｗクラスの高光束・白色（６５００Ｋ）照明用ＬＥＤです。&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
◆主な仕様&lt;BR&gt;
・発光色：白（色温度：　６５００Ｋ（標準））&lt;BR&gt;
・高光束：１３５ルーメン（標準）＠ＩＦ＝３５０ｍＡ&lt;BR&gt;
・サイズ：６．４ｘ５．０ｘ１．３５ｍｍ　（６４５０パッケージ）&lt;BR&gt;
・順電圧：２．８５Ｖ（標準）＠ＩＦ＝３５０ｍＡ&lt;BR&gt;
・演色性（Ｒａ）：７０以上&lt;BR&gt;
・半値角：１２０度&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
※１パック＝２個入りです。&lt;BR&gt;
※ロットと入荷時期により明るさ、ＶＦ、色度が変わります。&lt;BR&gt;
※５０ｍＡ以上で点灯させる場合には、適切な放熱が必要です。写真は１０ｍＡで撮影しています。&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-07689/&lt;BR&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TL1F2-DW0_L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MKA-10110" prefix="SW">
<description>&lt;B&gt;リードスイッチＭＫＡ－１０１１０（５個入）&lt;/B&gt;&lt;BR&gt;
[MKA-10110]&lt;BR&gt;
通販コード　P-03676&lt;BR&gt;
発売日　2010/04/13&lt;BR&gt;
メーカーカテゴリ　SYNTEX TECH CORP.&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
磁気でスイッチが入るリードスイッチです。&lt;BR&gt;
高感度タイプです。&lt;BR&gt;
仕様&lt;BR&gt;
　■接点形式：１回路Ａ接点（ノーマルオープン）&lt;BR&gt;
　■最大開閉電圧：１５０Ｖ&lt;BR&gt;
　■最大開閉電流：０．５Ａ&lt;BR&gt;
　■最大開閉電力：１５Ｗ&lt;BR&gt;
　■感動値：１０～３０&lt;BR&gt;
　■開放値：４&lt;BR&gt;
　■接点抵抗：０．１Ω（最大）&lt;BR&gt;
　■接点間耐電圧：２００ＶＤＣ（最小）&lt;BR&gt;
　■絶縁抵抗：１０，０００ＭΩ（最小）&lt;BR&gt;
　■動作時間：０．５ミリ秒&lt;BR&gt;
　■復旧時間：０．３ミリ秒&lt;BR&gt;
　■接点材質：ルテニウム&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
特徴&lt;BR&gt;
　■小型軽量：小型軽量な磁気感応スイッチとして、機器装置のコンパクト化に適します。&lt;BR&gt;
　■耐環境性：接点部が不活性ガス（窒素ガス）と共にガラス管内に封入されているため、
　　大気中のガス・ほこり・湿気などの外部環境の影響を受けません。&lt;BR&gt;
　■高温から低温まで、特性変化が少なく、広範囲の温度条件でご使用できます。&lt;BR&gt;
　■高信頼度：独自の接点処理技術の採用によりきわめて高い信頼性を発揮します。&lt;BR&gt;
　■高速動作：接点式スイッチとしては高速動作（０．５mS)のため、トランジスタ、ＩＣなどのインターフェースも容易です。&lt;BR&gt;
　■長寿命：構造が簡単で、動作は全く摺動を伴わないため、機械的磨耗がなく、長寿命です。&lt;BR&gt;
　■広い用途：永久磁石と組み合わせ、スイッチング機能、センサ機能など幅広い用途に利用できます。&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
※１パック５個の販売です。&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-03676/</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SW"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="0309/12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BAT_LP110" prefix="BAT">
<description>リチウムイオンポリマー電池です。容量は110mAh。親指の先より一回り大きい程度の大きさ。&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
充電池です。このサイズで3.7V、110mAhの大容量です。連続して2Cの電流(200mA)を供給することができます(1Cとは1時間で電池をカラにする電流を指します)。重量は3g。放電下限電圧は2.75V、自然放電は1ヶ月8%。 &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
https://www.switch-science.com/catalog/157/</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BAT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LP110MAH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BAT_LP110_2" prefix="BAT">
<description>&lt;B&gt;
リチウムイオンポリマー電池110mAh&lt;BR&gt;
&lt;/B&gt;
&lt;BR&gt;
リチウムイオンポリマー電池です。容量は110 mAh。親指の先より一回り大きい程度の大きさ。
&lt;BR&gt;
充電池です。このサイズで3.7 V、110 mAhの大容量です。連続して1Cの電流（110 mA）を供給することができます（1Cとは1時間で電池をカラにする電流を指します）。重量は約3 g。放電下限電圧は2.8 V。
&lt;BR&gt;
特徴&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
    容量:110 mAh&lt;BR&gt;
    標準出力電圧:3.7 V&lt;BR&gt;
    最大連続出力電流:1 C（110 mA）&lt;BR&gt;
    最大連続充電電流:1 C（110 mA）&lt;BR&gt;
    通常出力電流:0.2 C（22 mA）&lt;BR&gt;
    通常充電電流:0.2 C（22 mA）&lt;BR&gt;
    コネクタ:JST PH型 2ピンコネクタ&lt;BR&gt;
    本体サイズ（ケーブル除く）:27 mm×15.5 mm×4.2 mm&lt;BR&gt;
    ケーブル長:100 mm±3 mm&lt;BR&gt;
    重さ（ケーブル、コネクタ含む）:約3.1 g&lt;BR&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BAT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LP110_13853">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MKA-10110T" prefix="SW">
<description>リードスイッチＭＫＡ－１０１１０（５個入）&lt;BR&gt;
[MKA-10110]&lt;BR&gt;
通販コード　P-03676&lt;BR&gt;
発売日　2010/04/13&lt;BR&gt;
メーカーカテゴリ　SYNTEX TECH CORP.&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
磁気でスイッチが入るリードスイッチです。&lt;BR&gt;
高感度タイプです。&lt;BR&gt;
仕様&lt;BR&gt;
　■接点形式：１回路Ａ接点（ノーマルオープン）&lt;BR&gt;
　■最大開閉電圧：１５０Ｖ&lt;BR&gt;
　■最大開閉電流：０．５Ａ&lt;BR&gt;
　■最大開閉電力：１５Ｗ&lt;BR&gt;
　■感動値：１０～３０&lt;BR&gt;
　■開放値：４&lt;BR&gt;
　■接点抵抗：０．１Ω（最大）&lt;BR&gt;
　■接点間耐電圧：２００ＶＤＣ（最小）&lt;BR&gt;
　■絶縁抵抗：１０，０００ＭΩ（最小）&lt;BR&gt;
　■動作時間：０．５ミリ秒&lt;BR&gt;
　■復旧時間：０．３ミリ秒&lt;BR&gt;
　■接点材質：ルテニウム&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
特徴&lt;BR&gt;
　■小型軽量：小型軽量な磁気感応スイッチとして、機器装置のコンパクト化に適します。&lt;BR&gt;
　■耐環境性：接点部が不活性ガス（窒素ガス）と共にガラス管内に封入されているため、&lt;BR&gt;
　　大気中のガス・ほこり・湿気などの外部環境の影響を受けません。&lt;BR&gt;
　■高温から低温まで、特性変化が少なく、広範囲の温度条件でご使用できます。&lt;BR&gt;
　■高信頼度：独自の接点処理技術の採用によりきわめて高い信頼性を発揮します。&lt;BR&gt;
　■高速動作：接点式スイッチとしては高速動作（０．５mS)のため、トランジスタ、ＩＣなどのインターフェースも容易です。&lt;BR&gt;
　■長寿命：構造が簡単で、動作は全く摺動を伴わないため、機械的磨耗がなく、長寿命です。&lt;BR&gt;
　■広い用途：永久磁石と組み合わせ、スイッチング機能、センサ機能など幅広い用途に利用できます。&lt;BR&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SW"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MKA-10110T">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R_T" prefix="R">
<description>リード抵抗の表面実装</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="0309/12T">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NSI45020AT1G" prefix="D">
<description>定電流源ＩＣ（２０ｍＡ）　ＮＳＩ４５０２０ＡＴ１Ｇ　（１０個入）&lt;BR&gt;
[NSI45020AT1G]&lt;BR&gt;
通販コード　I-06133&lt;BR&gt;
発売日　2012/09/12&lt;BR&gt;
メーカーカテゴリ　ON Semiconductor / Freescale Semiconductor, Inc&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
幅広い電圧範囲で動作し、また定電流ダイオード等と比較して定電流を得るための電位差が&lt;BR&gt;
小さく済みますので、電源電圧により近い電圧でＬＥＤ等を駆動できます。&lt;BR&gt;
特長&lt;BR&gt;
・オンセミコンダクタ製定電流レギュレータ&lt;BR&gt;
・表面実装型&lt;BR&gt;
・４５Ｖ、２０ｍＡ±１０％&lt;BR&gt;
・４６０ｍＷパッケージ&lt;BR&gt;
・ローコスト&lt;BR&gt;
※１パック１０個単位の販売です。&lt;BR&gt;
バリエーション&lt;BR&gt;
■１５ｍＡI-06175 ■２０ｍＡI-06133 ■２５ｍＡI-06176 ■３０ｍＡI-06134&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-06133/</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CCR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOD123">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM-F4CB" prefix="LASER">
<description>レーザーモジュール（赤） [LM-F4CB] &lt;BR&gt;
 &lt;BR&gt;
●仕様・機能 &lt;BR&gt;
 &lt;BR&gt;
小型レーザーモジュール、赤色の半導体レーザー発光モジュール、モジュール自体は完成しているため、電源を接続するだけで発光、黒（－）と赤（＋）の配線に電池をつなぎます、波長：650nm（赤）、出力：2-5mW、動作温度：15〜30℃、寸法：φ4x12ｍｍ（リード線長さ：35ｍｍ）、電源：DC3V 20mA、表記価格：1  &lt;BR&gt;
 &lt;BR&gt;
http://www.aitendo.com/product/11568 &lt;BR&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM-F4CB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LM-F4CB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESE22MH4XDK" prefix="SW">
<description>ディテクタスイッチＥＳＥ２２ＭＨ４ＸＤＫ（１０個入）&lt;BR&gt;
[ESE22MH4XDK]&lt;BR&gt;
通販コード　P-05031&lt;BR&gt;
発売日　2011/08/01&lt;BR&gt;
メーカーカテゴリ　パナソニック株式会社(Panasonic)&lt;BR&gt;
各種電子機器のメカ・メディア検知に使用されるセンサー用途のスイッチです。&lt;BR&gt;
小型で５００００回以上の作動寿命を持っています。&lt;BR&gt;
=主な仕様=&lt;BR&gt;
■定格：５０μＡ３ＶＤＣ～１０ｍＡ５ＶＤＣ（抵抗負荷）&lt;BR&gt;
■接触抵抗：５００ｍΩ以下（初期）&lt;BR&gt;
■絶縁抵抗：１００ＭΩ以上（１００ＶＤＣ）&lt;BR&gt;
■耐電圧：１００ＶＡＣ（１分間）&lt;BR&gt;
■作動力：３００ｍＮ以下&lt;BR&gt;
■回路数・接点数：１回路１接点&lt;BR&gt;
■作動寿命：５００００回以上&lt;BR&gt;
■使用温度範囲：－１０℃～＋７０℃&lt;BR&gt;
※１パック１０個の販売です。４０００個リール売(P-05040)がございます。&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-05031/</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SW"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESE22MH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BAT_LP110_3" prefix="BAT">
<description>リチウムイオンポリマー電池110mAh&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
特徴&lt;BR&gt;
    容量:110 mAh&lt;BR&gt;
    標準出力電圧:3.7 V&lt;BR&gt;
    最大連続出力電流:1 C（110 mA）&lt;BR&gt;
    最大連続充電電流:1 C（110 mA）&lt;BR&gt;
    通常出力電流:0.2 C（22 mA）&lt;BR&gt;
    通常充電電流:0.2 C（22 mA）&lt;BR&gt;
    コネクタ:JST PH型 2ピンコネクタ&lt;BR&gt;
    本体サイズ（ケーブル除く）:27 mm×15.5 mm×4.2 mm&lt;BR&gt;
    ケーブル長:100 mm±3 mm&lt;BR&gt;
    重さ（ケーブル、コネクタ含む）:約3.1 g&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
https://www.switch-science.com/catalog/3166/</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BAT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LP110_13853L2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DS26LV31T" prefix="U">
<description>DS26LV31T&lt;BR&gt;
概要&lt;BR&gt;
　DS26LV31TはCMOSプロセスで作られた高速4回路入り差動出力のライン・ドライバです。DS26LV31TはTIA/EIA-422B及びITU-T V.11 に適合しています。電源電流、ICC が100μA（Max）と少ないため、バッテリ動作や省電力を必要とするアプリケーションに最適です。
　また電源電圧5V バージョン同様、差動出力電圧（VOD）、2Vを保証しています。
　非能動時は出力をTRI-STATEにしておくことができるのでバスに対して負荷となりません。この設定はEN端子、EN*端子で行い、4 回路同時に制御ができます。保護ダイオードによりすべてのドライバ入力が静電気から保護されています。出力には拡張ESD 保護機能があり、静電耐圧は7 kV以上となっています。ドライバとイネーブル入力（DI、EN、EN*）は、低電圧LVTTLおよびLVCMOS デバイスと互換性があります。
&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
特長&lt;BR&gt;
■ TIA/EIA-422B（RS-422）及びITU-V.11 に適合&lt;BR&gt;
■ 5V RS-422 ネットワークで動作可能&lt;BR&gt;
■ 動作周囲温度： －40 ～85℃&lt;BR&gt;
■ 差動出力電圧： VOD ≧ 2V を保証&lt;BR&gt;
■ 低EMI に対してバランスされた出力クロスオーバー：&lt;BR&gt;
代表値50% 40 mV 以内&lt;BR&gt;
■ 低電力設計（330 μW 3.3 V）&lt;BR&gt;
■ 静電耐圧（出力ピン）： HBM≧ 7kV&lt;BR&gt;
■ AC特性を保証&lt;BR&gt;
－ドライバスキュー： 2ns（最大値）&lt;BR&gt;
－立ち上がり/ 立ち下がり時間： 10ns&lt;BR&gt;
■ DS26C31とピンコンパチブル&lt;BR&gt;
■ SOICパッケージで供給&lt;BR&gt;
■ SMD (Standard Microcircuit Drawing) 5962-98584&lt;BR&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DS26LV31T"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1N" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="1P" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="2N" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="2P" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="3N" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="3P" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="4N" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="4P" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="IN4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="_G" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DS26LV32AT" prefix="U">
<description>DS26LV32AT&lt;BR&gt;
3V CMOS 4 回路入り差動入力ライン・レシーバTRI-STATE® はナショナルセミコンダクター社の登録商標です。&lt;BR&gt;
概要&lt;BR&gt;
DS26LV32AT はCMOS プロセスで作られた高速4 回路入り差動入力のライン・レシーバです。DS26LV32AT はTIA/EIA-422BおよびITU-T V.11 に適合しています。
電源電流(ICC) が9mA (Max)と少ないため、バッテリ動作や省電力を必要とするアプリケーションに最適です。非能動時は出力をTRI-STATE にできるので、バスに対して負荷となりません。こ
の設定はEN 端子、EN* 端子で行い、4 回路同時に制御ができます。
入力開放時は、レシーバ出力(R0) は“H”に固定されます。DS26LV32AT は、同相電圧± 10V の範囲内で、± 200mV の信号を検出できます。レシーバ出力(R0)は、TTLおよびLVCMOSと互換性があります。
&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
特長&lt;BR&gt;
■ 低消費電力CMOS 設計30mW ( 標準値)&lt;BR&gt;
■ 5V RS-422 ネットワークで動作可能&lt;BR&gt;
■ 動作周囲温度－ 40 ℃～ 85 ℃&lt;BR&gt;
■ TIA/EIA-422B (RS-422) およびITU － V.11 に適合&lt;BR&gt;
■ 3.3V 単一電源&lt;BR&gt;
■ 同相入力電圧(VID ＝ 3V) ± 7V&lt;BR&gt;
■ 同相入力電圧(VID ＝ 0.2V) ± 10V&lt;BR&gt;
■ フェイルセーフ回路、入力解放時、出力"H"&lt;BR&gt;
■ AC 特性を保証&lt;BR&gt;
レシーバスキュー4ns ( 最大値)&lt;BR&gt;
立ち上がり/ 立ち下がり時間10ns&lt;BR&gt;
■ DS26C32ATとピン互換&lt;BR&gt;
■ 32MHz 動作&lt;BR&gt;
■ 静電耐圧HBM ≧ 6.5kV&lt;BR&gt;
■ SOIC パッケージで供給&lt;BR&gt;
■ SMD (Standard Microcircuit Drawing) 5962-98585&lt;BR&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DS26LV32AT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="2B" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3B" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="3Y" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="4A" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="4B" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="4Y" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="_G" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
