How to use 通信機

送信機側
特に操作する必要なし。OBCからの指令で動く。
《ただし、トランシーバのエンコーダがいかれているため、周波数帯を細かく設定できないため、受信機側で調整する》

受信機側
専用ACアダプタをさすだけで受信できる。PCとのシリアル通信の速度は115200bps。トランシーバの画面に現在の周波数、BSマーク、FMマーク以外のマークが表示されている場合、普通の受信モードではない可能性があるため、所定の操作(取扱説明書参照)によりなおす。これは送信側も同様。なお、送信機の送信周波数から.001MHz～.0015MHz程度ずらさないとデコード率が極端に落ちてしまう。
