Using acoustic telemetry