01. 驱动程序的配置信息存放在下面注册表中：
　　HKLM\System\CurrentControlSet\Services\RRamdisk\Parameters\
　　为什么要用 RRamdisk 这个名字，因为 XP SP1 开始内置了一个 Ramdisk 程序，
　　主要用于 XP Embedded Edition 内存运行的。

02. 参数: DiskSizeM, DiskSizeK
　　以M和K为单位的虚拟盘大小，K单位优先。

03. 参数: MediaType
　　虚拟盘模拟的磁盘类型：
　　　　1: 内存盘
　　　　2: 固定介质 (缺省)
　　　　3: 移动介质
　　　　4: 软驱，和移动盘区别不大

04. 参数: UsePAE
　　设置为1时，允许在32位windows下使用memory remap到4G之上的内存。要求32位2k/xp/vista，4G物理内存，BIOS打开memory remap/hole。

05. 参数: DriveLetter
　　所用盘符，缺省为 R:

06. 参数: SectorsPerCluster
　　希望的簇大小, 零由驱动程序决定:
　　　　2 M: FAT12, 簇=512
　　　 32 M: FAT16, 簇=512
　　　 64 M: FAT16, 簇=1k
　　　128 M: FAT16, 簇=2k
　　　256 M: FAT16, 簇=4k
　　　512 M: FAT32, 簇=2k
　　　 16 G: FAT32, 簇=4k
　　　......
　 如果你选择的簇大小比缺省的小，分区会被格式化成FAT32格式。

07. 参数: Image
　　由rdutil程序管理，主要用以自动加载NTFS映像. 例如:
　　1.) 加载虚拟盘，不要做任何操作
　　2.) 格式化为NTFS
　　　　　FORMAT /FS:NTFS /Q /V:RamDisk /A:512 R:
　　3.) 把NTFS的日志大小设到最小（2M）
　　　　　CHKDSK /L:2048 R:
　　4.) 预设访问权限（例子是只允许管理员们使用虚拟盘）
　　　　　CACLS R:\ /G: BUILTIN\Adminstrators:F
　　5.) 创建一些目录结构，如临时目录
　　　　　MKDIR R:\TEMP
　　6.) 压缩虚拟盘，并存到这个注册表中
　　　　　rdutil R: registry

　　注释:
　　1.) 你应该尽量不要往虚拟盘上放太多东西，压缩后的映像文件不能超过64K
　　2.) 当你改变虚拟盘大小时必须重新创建映像文件
　　3.) 当映像文件大小和虚拟盘大小不符时，虚拟盘将不再自动格式化。
　　　　如果要驱动自动格式化，必须删除这个注册表项。

　　rdutil 程序使用示例:
　　1.) 备份注册表里的映像文件
　　　　　rdutil save filename
　　2.) 恢复注册表里的映像文件
　　　　　rdutil load filename
　　3.) 测试压缩映像文件大小
　　　　　rdutil R:
　　　　　rdutil registry
　　　　　rdutil unpacked_file
　　　　　　第二条命令压缩注册表里设置的缺省盘符
　　　　　　第三条命令压缩被解开的映像文件
　　4.) 压缩盘符并存入注册表
　　　　　rdutil R: registry
　　5.) 压缩盘符但保存到文件
　　　　　rdutil R: packed_file
　　6.) 把映像文件解开
　　　　　rdutil unpack packed_file unpacked_file
　　7.) 创建一个NTFS符号连接直接指向虚拟盘
　　　　　rdutil link temp \

08. 重新格式化虚拟盘
　　除了内存介质类型外，其它的盘符都可以重新格式化。如：
　　固定介质
　　　　FORMAT /FS:NTFS /FORCE /Q /V:RamDisk /A:512 R:
　　移动介质
　　　　ECHO Y | FORMAT /FS:NTFS /FORCE /Q /V:RamDisk /A:512 R:
　　你可以在开机脚本里对虚拟盘重新格式化。但不推荐再次格式化为FAT分区，
　　因为驱动程序格式化的分区比通用格式化程序效率更高。如果要把虚拟盘做
　　成映像文件作它用（特别是软驱），推荐重新格书化为标准格式。

09. 页面交换文件支持
　　如果你使用固定介质类型，并且不重新格式化，你可以用系统管理直接把
　　页面文件加到虚拟盘上。 如果你使用其它介质类型，或者需要重新格式化，
　　请使用addswap程序创建页面文件。 如：
　　　　addswap r:\pagefile.sys 16 32
　　创建一个页面文件，最小16M，最大32M

10. TEMP 临时目录
　　驱动程序格式化时已经创建好了TEMP目录。需要的话要把TEMP和TMP环境变量
　　设到子目录下，不能设置到根目录。

11. NTFS 符号连接到虚拟盘
　　当使用内存盘介质类型时，不能从其它NTFS分区创建符号连接到虚拟盘。
　　固定和移动介质都没有问题。

12. Connectix VirtualPC 兼容性
　　如果VPC无法使用物理RAW磁盘时，不要使用固定介质类型。

13. 无盘符工作方式
　　把DriveLetter注册表值设为空，驱动将不创建任何盘符。注意不是删除
　　DriveLetter，否则缺省创建R：
　　无盘符方式下，用rdutil创建ram目录指向虚拟盘（只能在NTFS分区里）：
　　　　rdutil link C:\ramdisk
　　　　　　连接 C:\ramdisk 到虚拟盘根目录
　　　　rdutil link C:\TEMP TEMP
　　　　　　连接 C:\TEMP 到虚拟盘的 \TEMP 下
　　　　rmdir C:\ramdisk
　　　　　　rmdir 可以直接删除连接点，不会影响连接目标
　　不推荐使用无盘符模式，因为大多是防毒程序无法实时监控无盘符的分区

ChangeLog:
1.0.4096.5 修正部分ASUS主板兼容问题
1.0.4096.5 通过卷标查看是否使用高内存
1.0.4096.3 加强初始化清零
1.0.4096.2 ramdisk过大导致NTFS格式化映像文件无效
01.01.2008 support >=4G ram under 32bit windows
05.23.2007 x64 support
12.09.2003 fix SMP/HT compatibility
11.26.2003 fix re-format problem & some typo
11.25.2003 merge rdpack and rdj to rdutil
11.24.2003 add DiskSizeK registry, more compatible w/ antivirus software